Product program / Mixer / Modules

D-972AE

Digitales Ausgangsmodul mit 2 digitalen Stereoausgängen im AES/ EBU Format über 4 Stück 3-polige XLR-Buchsen.
  Übertragungsbereich: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB)
Abtastrate:&nbsp; 48 kHz
Ausgänge:&nbsp; 4 im AES/EBU Format
Nennausgangspegel: 5V an 110 Ohm    Fabrikat: TOA
Typ: D-972AE