Product program / Mixer / Modules

D-984VC

Módulo de control remoto con 8 tomas RJ45 para 8 entradas, 8 salidas de control flotante y 20 entradas de control de volumen.Entradas de control para seleccionar presets, ajuste de volumen, encendido y apagado de las entradas o salidas y selección de entradas estéreo, programable vía software. Control remoto continuo de volumen DC (VCA) de 12 canales de entrada y 8 canales de salida, conexión sencilla de potenciómetros y faders sin fuente de alimentación externa, ya que la alimentación se realiza a través de los conectores RJ45. La información de estado se puede eliminar simultáneamente de las salidas de control para las funciones de las entradas de control como retroalimentación y para la interconexión con otros sistemas.