Product program / Mixer / Modules

D-984VC

Module de télécommande avec 8 prises RJ45 pour 8 entrées, 8 sorties de contrôle flottantes et 20 entrées de contrôle de volume. Contrôlez les entrées pour sélectionner les préréglages, régler le volume, allumer et éteindre les entrées ou sorties et sélectionner les entrées stéréo, les fonctions via le logiciel Windows® ou contrôler les jeux libres des entrées de contrôle. Contrôle de volume continu à distance DC (VCA) de 12 canaux d'entrée et 8 canaux de sortie, connexion simple de potentiomètres et de faders sans alimentation externe, l'alimentation étant fournie par les prises RJ45. Les informations d'état peuvent être supprimées simultanément des sorties de contrôle pour les fonctions des entrées de contrôle en tant que retour et pour l'interfaçage avec d'autres systèmes.