Product program / Mixer / Modules

D-984VC

Модуль дистанционного управления с 8 разъемами RJ45 для 8 входов, 8 выходов управления и 20 входов управления громкостью.  Входы управления для выбора пресетов, регулировки громкости, включения и выключения входов или выходов и выбора стерео входов, свободно программируемые с помощью программного обеспечения. Дистанционное непрерывное управление громкостью DC (VCA) 12 входных и 8 выходных каналов, простое подключение потенциометров и фейдеров без внешнего источника питания, так как питание осуществляется через гнезда RJ45. Информация о состоянии может быть снята одновременно с выходов управления для функций входов управления в качестве обратной связи и для сопряжения с другими системами.