Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-1250D-EB

Der 2-Kanal-Leistungsverstärker verwendet eine digitale Klasse-D-Schaltungstopologie und kann so konfiguriert werden, dass ein 2-Kanalbetrieb möglich ist. 
Die Ausgangsleistung im 2-Kanalbetrieb mit allen angetriebenen Kanälen soll betragen: 1250 W pro Kanal an 4 Ω und 700 W pro Kanal an 8  Ω. Die Kanäle müssen brückbar sein, um 2500 W an 8 Ω zu erzeugen. Die gesamte harmonische Verzerrung (THD) muss weniger als 0,15 % (1 kHz) betragen. Der Frequenzgang soll 20 bis 20.000 Hz (+/-3dB) betragen. Der Signal-Rauschabstand muss über 100 dB (A-bewertet) liegen. Die Eingangsimpedanz beträgt 20 kΩ für jeden Eingang in einem symmetrischen Eingangskreis und 10 kΩ für einen unsymmetrischen Eingangskreis. Ein Schalter auf der Rückseite ermöglicht die Wahl zwischen Brücken-, Parallel- und Stereobetrieb. Ein Schalter auf der Rückseite ermöglicht die Auswahl von 0,775 V, 1 V oder 32 dB Empfindlichkeit. Jeder Eingang verfügt über einen XLR-F-Anschluss zum Anschluss der Quelle und einen XLR-M-Anschluss zum parallelen Abgriff des Eingangssignals. Der Ausgangsanschluss auf der Rückseite ist ein NL4 Speakon. Die Lautstärkeregler auf der Vorderseite sind als Drehpotentiometer ausgeführt. Auf der Vorderseite befinden sich zwei LED-Anzeigen mit jeweils 7 LEDs, die die folgenden Zustände anzeigen: Leistung, Signal, -20 dB, -10dB, -5dB, Clip und Aktivierung der Schutzschaltung. Die Frontplatte verfügt über einen E/A-Schalter. Auf der Vorderseite befinden sich außerdem zwei abnehmbare Luftfilter, die zur Reinigung entfernt werden können, ohne dass der Verstärker aus dem Rack ausgebaut werden muss. Der Verstärker muss zwangsbelüftet sein, wobei der Lufteinlass an der Vorderseite und der Luftauslass an der Rückseite erfolgt. 
Die Leistungsaufnahme beträgt 1100 W (zu 2/3 belastet, 8 Ω pro Kanal), der Verstärker benötigt nur zwei Höheneinheiten und seine Abmessungen betragen 483 (B) x 89 (H) x 305 (T) mm. Die Frontplatte und das Gehäuse sind aus schwarz beschichtetem Stahlblech. Das Gewicht soll 6,4 kg betragen. 
Der Verstärker soll ein TOA-Modell DA-1250D sein.