Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250DH  CE301

<div>El amplificador de potencia de doble canal utilizará topología de circuito digital de clase D y será configurable para permitir el funcionamiento de dos, tres o cuatro canales. La potencia de salida en modo de dos canales con todos los canales accionados deberá ser: 250W por canal a 40 ohmios (100V). La distorsión armónica total (THD) deberá ser inferior al 0,1% (1 kHz) y al 0,3% (100 a 20.000 Hz). La respuesta en frecuencia será de 50 a 20.000 Hz (-3 dB, +1 dB). La diafonía será de 70 dB (ponderación A). La impedancia de entrada será de 10 k ohmios por cada entrada en un circuito de entrada equilibrado electrónicamente. Los interruptores del panel trasero deben permitir la selección de los canales de operación puenteada 1-2. Un conmutador de modo de entrada de canal trasero deberá permitir la selección de la entrada 1 para todos los modos, de modo que la señal de la entrada 1 se alimente simultáneamente a otro canal. Cada entrada tendrá un bloque Phoenix de 3 pines y un conector XLR. El conector de salida del panel trasero debe ser una tira de barrera terminal-tornillo M4 de gran calibre adecuada para su uso con terminales de pala o cables desnudos de hasta #12 AWG. los atenuadores del panel frontal deben estar empotrados para evitar cambios accidentales de nivel y pueden ser retirados y reemplazados por las cubiertas de seguridad incluidas una vez que los niveles hayan sido ajustados correctamente. El panel frontal debe tener dos conjuntos de cuatro indicadores LED para indicar las siguientes condiciones: presencia de señal en la entrada (mayor que -20 dB), presencia de señal en la salida (mayor que 1 W @ 40 ohmios de carga), limitación de picos y activación del circuito de protección. El panel frontal también tendrá dos filtros de aire extraíbles que se pueden quitar para su limpieza sin necesidad de retirar el amplificador del bastidor. El amplificador deberá tener un ventilador de aire forzado enfriado con la entrada de aire en la parte delantera y el escape en la parte trasera.</div><div>Los circuitos de protección incorporados deben monitorear los niveles de voltaje y corriente para minimizar el daño potencial de sobrecargas y desactivar la salida durante cortocircuitos, desplazamiento de CC o temperatura de funcionamiento excesivo en el disipador de calor del amplificador de potencia por encima de 100&deg;C o temperatura excesiva dentro de la unidad por encima de 80&deg;C a través de un relé para cada canal. El relé también debe retardar la conexión del amplificador a la carga durante el encendido durante unos 2 segundos, para evitar que se produzcan ruidos durante el encendido. El consumo de energía debe ser de 120W (basado en las normas EN) y 580W (salida nominal 40 ohmios x 2 canales). El amplificador utilizará un solo espacio de rack estándar o 44,5 mm y sus dimensiones serán de 482 (An) x 44 (Al) x 401,8 (Pr) mm. El acabado del panel frontal será de aluminio anodizado negro y el acabado de la caja será de chapa de acero. El peso será de 5,3 kg.</div><div>El amplificador debe ser un modelo TOA DA-250DH.</div><div>El transformador óptimo de aislamiento de línea 1:1 debe ser el modelo TOA MT-251H.</div>