Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250DH  CE301

L’amplificateur de puissance double canal utilisera une topologie de circuit numérique de classe D et sera configurable pour permettre un fonctionnement sur deux, trois ou quatre canaux. La puissance de sortie en mode deux canaux avec tous les canaux activés sera de : 250 W par canal à 40 ohms (100 V). Le taux de distorsion harmonique total (THD) sera inférieur à 0,1 % (1kHz), 0,3 % (100 à 20 000 Hz). La réponse en fréquence sera comprise entre 50 et 20 000 Hz (-3 dB, +1 dB). La diaphonie sera de 70 dB (pondération A). L’impédance d’entrée sera de 10 kohms pour chaque entrée dans un circuit d’entrée à symétrisation électronique. Les commutateurs du panneau arrière permettront de sélectionner le fonctionnement en mode ponté 1-2 canaux. Un commutateur arrière de mode d’entrée du canal permettra de sélectionner l’entrée 1 dans tous les modes, de sorte que le signal provenant de l’entrée 1 soit transmis simultanément vers l’autre canal. Chaque entrée sera dotée d’un bloc de jonction Phoenix à 3 broches et d’un connecteur XLR. Le connecteur de sortie du panneau arrière sera doté d’un bornier Barrier Strip à vis M4 résistant, adapté à une utilisation avec des cosses à fourche ou des fils nus jusqu’à #12 AWG. Les atténuateurs en façade seront encastrés afin d’éviter toute modification accidentelle du niveau et pourront être retirés et remis en place grâce à des capots de sécurité une fois les niveaux correctement réglés. La façade comportera deux ensembles de quatre voyants LED pour indiquer les états suivants : présence d’un signal à l’entrée (supérieur à -20 dB), présence d’un signal à la sortie (supérieur à 1 W à une charge de 40 ohms), écrêtage et activation du circuit de protection. La façade sera équipée de deux filtres à air amovibles pouvant être retirés pour être nettoyés sans sortir l’amplificateur du rack. L’amplificateur sera refroidi par un ventilateur à air pulsé, l’arrivée d’air étant installée à l’avant et l’évacuation à l’arrière.Le circuit de protection intégré surveillera les niveaux de tension et de courant afin de minimiser tout risque de dommages causés par des surcharges et désactivera les sorties en cas de court-circuit, de décalage CC ou de température de fonctionnement excessive au niveau du dissipateur de chaleur de l’amplificateur de puissance supérieure à 100 &deg;C ou d’une température excessive à l’intérieur de l’unité, supérieure à 80 &deg;C via un relais pour chaque canal. Le relais retardera également la connexion de l’amplificateur à la charge pendant environ 2 secondes lors de la mise sous tension, afin d’éviter tout bruit à ce moment-là. La consommation électrique sera de 120 W (sur la base des normes EN) et 580 W (puissance nominale 40 ohms x 2 canaux). L’amplificateur occupera seulement un espace de rack standard ou 44,5 mm, avec des dimensions de 482 (L) x 44 (H) x 401,8 (P) mm. La finition de la façade sera en aluminium anodisé noir et celle du boîtier en tôle d’acier. Le poids sera de 5,3 kg.L’amplificateur sera un modèle TOA DA-250DH.Le transformateur d’isolement de ligne 1:1 optimal sera un modèle TOA MT-251H.