Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250DH  CE301

Dwukanałowy wzmacniacz mocy powinien wykorzystywać cyfrową topologię obwodów klasy D i powinien być konfigurowalny tak, aby umożliwić pracę w dwóch, trzech lub czterech kanałach. Moc wyjściowa w trybie dwukanałowym z wszystkimi napędzanymi kanałami powinna być: 250 W na kanał przy 40 omach (100 V). Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powinny być mniejsze niż 0,1 % (1kHz), 0,3 % (100-20 000 Hz). Pasmo przenoszenia częstotliwości wynosi od 50 do 20 000 Hz (-3 dB, +1 dB). Przesłuchy poprzeczne wynoszą 70 dB (ważone A). Impedancja wejściowa wynosi 10k omów dla każdego wejścia do elektronicznie zbalansowanego obwodu wejściowego. Przełączniki na panelu tylnym powinny umożliwiać wybór trybu pracy zmostkowanej 1-2 kanały. Przełącznik trybu wejścia kanału tylnego powinien umożliwiać wybór wejścia 1 do całego trybu, w którym sygnał z wejścia 1 jest jednocześnie przekazywany do innego kanału. Każde wejście powinno być wyposażone w 3-pinowy blok feniksa i złącze XLR. Złącze wyjściowe na panelu tylnym ma formę terminala skręcanego M4 z zaciskami separowanymi, który umożliwia podpięcie do końcówek widełkowych lub przewodów do AWG12 włącznie. Tłumiki na panelu przednim powinny być zagłębione, aby zapobiec przypadkowym zmianom poziomu i mogą być zdjęte i zastąpione przez dołączone osłony zabezpieczające po prawidłowym ustawieniu poziomów. Panel przedni posiada dwa zestawy czterech wskaźników LED wskazujących następujące warunki: obecność sygnału na wejściu (większa niż -20 dB), obecność sygnału na wyjściu (większa niż 1 W przy obciążeniu 40 omów), zaciskanie szczytowe i aktywacja obwodu zabezpieczającego. Panel przedni posiada również dwa wyjmowane filtry powietrza, które można wyjąć w celu wyczyszczenia bez wyjmowania wzmacniacza z szafy Rack. Wzmacniacz powinien być wyposażony w wentylator zewnętrzny chłodzony powietrzem z wlotem powietrza z przodu i wylotem z tyłu.Wbudowany układ ochronny monitoruje poziom napięcia i natężenia prądu, ograniczając ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przeciążeń i wyłączając wyjście w przypadku zwarć, napięcia niezrównoważenia lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora wzmacniacza powyżej 100&deg;C lub nadmiernego wzrostu temperatury wewnętrznej powyżej 80&deg;C za pośrednictwem przekaźników dla każdego kanału. Przekaźnik powinien również opóźnić podłączenie wzmacniacza do obciążenia podczas włączania o około 2 sekundy, aby zapobiec wystąpieniu hałasu podczas włączania. Pobór mocy powinien wynosić 120 W (w oparciu o normy EN) i 580 W (moc znamionowa 40 omów x 2 kanały). Wzmacniacz powinien wykorzystywać tylko jedną standardową przestrzeń bagażnika lub 44,5 mm, a jego wymiary powinny wynosić 482 (szer.) x 44 (wys.) x 401,8 (gł.) mm. Wykończenie panelu przedniego powinno być wykonane z czarnego anodyzowanego aluminium, a wykończenie obudowy z blachy stalowej. Waga wynosi 5,3 kg.Wzmacniacz powinien być modelem TOA DA-250DH.Optymalnym transformatorem izolacji liniowej 1:1 powinien być model TOA MT-251H.