Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250DH  CE301

Двухканальный усилитель мощности должен использовать цифровую топологию схемы класса D и должен быть сконфигурирован для обеспечения двух-, трех- или четырехканальной работы. Выходная мощность в двухканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 250 Вт на канал в 40 Ом (100 В). Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% (1 кГц), 0,3% (от 100 до 20 000 Гц). Частотная характеристика должна составлять от 50 до 20 000 Гц (-3 дБ, +1 дБ). Перекрестные помехи должны составлять 70 дБ (взвешенные по шкале А). Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждого входа в электронно-сбалансированную входную цепь. Переключатели на задней панели должны обеспечивать возможность выбора мостовой работы 1-2 каналов. Переключатель режима входа заднего канала должен позволять выбрать вход 1 во все режимы, при этом сигнал со входа 1 одновременно подается на другой канал. Каждый вход должен иметь 3-контактный блок фениксов и разъем XLR. Выходной разъем задней панели должен представлять собой винтовую клеммную колодку большого калибра М4, предназначенную для использования с вилочными наконечниками или неизолированными проводами до 12 AWG. Аттенюаторы передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены на включенные защитные крышки после надлежащей настройки уровня. Передняя панель должна иметь четыре набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий: наличие сигнала на входе (более -20 дБ), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при нагрузке 40 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели также должны быть установлены два съемных воздушных фильтра, которые могут быть сняты для очистки без снятия усилителя со стойки. Усилитель должен быть принудительно охлажден вентилятором с воздухозаборником спереди и вытяжкой сзади.Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, чрезмерной рабочей температуры на радиаторе усилителя мощности выше 100&deg;C или чрезмерной температуры внутри блока выше 80&deg;C. Реле должно также задерживать подключение усилителя к нагрузке примерно на 2 секунды во время включения, чтобы предотвратить возникновение помех при включении. Потребляемая мощность должна составлять 120 Вт (в соответствии со стандартами EN) и 580 Вт (номинальная выходная мощность при 40 Ом x 2 канала). Усилитель должен использовать только одно стандартное место в стойке или 44,5 мм, а его размеры должны составлять 482 (Ш) x 44 (В) x 401,8 (Г) мм. Покрытие передней панели должно быть выполнено из черного анодированного алюминия, а покрытие корпуса должно быть выполнено из листовой стали. Вес должен составлять 5,3 кг.Модель усилителя – TOA DA-250DH.В качестве оптимального изолирующего трансформатора линии 1:1 должен использоваться силовой трансформатор TOA модели MT-251H.