Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250D   CE301

2-kanaliger digitaler Leistungsverstärker (Class-D) mit 2x 250 Watt Nennausgangsleistung bei einem Wirkungsgrad von 83%. Kompaktes 19-Zoll Gehäuse mit nur einer Höheneinheit erzielt durch die hohe Packungsdichte der Verstärker, geringes Gewicht und sehr geringe Wärmeentwicklung. Leicht zugängliche und zu reinigende Staubfilter frontseitig.Jeder Verstärkerkanal mit eigenem Netzteil, dadurch kein Ausfall aller Kanäle bei Netzteildefekt.&nbsp;Zwei Kanäle in Brückenbetrieb zur Erhöhung der Ausgangsleistung schaltbar. Aufwändige Schutzschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überhitzung und Gleichspannung am Ausgang.Installationsfreundliche, symmetrische Eingänge mit steckbarer Schraubklemmleiste und XLR-Buchse für jeden Kanal. Wählbare Eingangsempfindlichkeit. Lautstärkesteller, Anzeige von Eingangs- und Ausgangssignal, Übersteuerung (Peak) und Ansprechen der Schutzschaltung für jeden Kanal.&nbsp;
  Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Nennleistung: 2x 250 Watt an 4 Ohm
 Brückenbetrieb: 1x 500 Watt an 8 Ohm
Klirrfaktor:&nbsp; 0,1%
Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu / -10 dBu
Signal/Rauschabstand: &gt; 100 dB
Kanaltrennung (1 / 20 kHz): &gt; 88 / &gt;67 dB
Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 400 mm (19“, 1HE)
Gewicht:&nbsp; 5,3 kg    Fabrikat: TOA
Typ: DA-250D