Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250D   CE301

De tweekanaals vermogensversterker moet gebruik maken van een digitale D-circuittopologie en moet configureerbaar zijn om een tweekanaals werking mogelijk te maken. Het uitgangsvermogen in tweekanaalsmodus met alle aangedreven kanalen moet zijn: 250W per kanaal in 4 ohm en 170W per kanaal in 8 ohm. Een paar kanalen moet overbrugbaar zijn tot 500 W. De totale harmonische vervorming (THD) moet minder dan 0,1% (1kHz), 0,3% (20 tot 20000 Hz) bedragen. De frequentierespons moet 20 tot 20000 Hz (+/-1 dB) bedragen. De signaal/ruisverhouding moet 100 dB (A-gewogen) bedragen. De overspraak bedraagt 70 dB (A-gewogen). De ingangsimpedantie moet 10k ohm bedragen voor elke ingang in een elektronisch gebalanceerde ingangskring. De schakelaars op het achterpaneel moeten de keuze van de overbruggingsbediening voor 1-2 kanalen mogelijk maken. Een achterkanaalsinvoermodusschakelaar moet de keuze van ingang 1 naar alle modi mogelijk maken, waarbij het signaal van ingang 1 gelijktijdig naar een ander kanaal wordt gevoerd. Elke ingang moet voorzien zijn van een 3-pins fenix-blok en XLR-connector. De uitgangsconnector van het achterpaneel moet een zware M4-schroefklemmenstrook zijn die geschikt is voor gebruik met schopnokken of blootliggende draden tot #12 AWG. De voorste paneeldempers moeten in een nis worden geplaatst om te voorkomen dat het niveau per ongeluk wordt gewijzigd en kunnen worden verwijderd en vervangen door meegeleverde veiligheidsafdekkingen zodra de niveaus correct zijn ingesteld. Het frontpaneel moet zijn voorzien van twee sets van vier LED-indicatoren om de volgende omstandigheden aan te geven: signaalaanwezigheid aan de ingang (meer dan -20 dB), signaalaanwezigheid aan de uitgang (meer dan 1 W bij 8 ohm belasting), piekklemmen en activering van het beveiligingscircuit. Het frontpaneel moet ook voorzien zijn van twee verwijderbare luchtfilters die kunnen worden verwijderd voor reiniging zonder de versterker uit het rek te verwijderen. De versterker moet worden gekoeld met de luchtinlaat aan de voorzijde en de uitlaat aan de achterzijde.&nbsp;Ingebouwde beveiligingscircuits moeten de spannings- en stroomniveaus bewaken om potentiële schade door overbelasting te minimaliseren en het uitgangssignaal via een relais voor elk kanaal uit te schakelen tijdens kortsluiting, DC-offset of wanneer de bedrijfstemperatuur bij de koelplaat van de vermogensversterker hoger is dan 100&deg;C of wanneer de temperatuur in de unit meer dan 80&deg;C bedraagt. Het relais moet ook de aansluiting van de versterker op de belasting gedurende ongeveer 2 seconden vertragen tijdens het inschakelen, om te voorkomen dat er bij het inschakelen geluidshinder optreedt. Het opgenomen vermogen moet 120 W (gebaseerd op EN-normen) en 620 W (nominaal vermogen 4 ohm x 2 kanalen) en 400 W (nominaal vermogen bij 8 ohm x 2 kanalen) bedragen, waarbij de versterker slechts één standaard rack-space of 44,5 mm gebruikt en de afmetingen 482 (B) x 44 (H) x 401,8 (D) mm zijn. De afwerking van het voorpaneel is van zwart geanodiseerd aluminium en de afwerking van de behuizing is van plaatstaal. Het gewicht moet 5,3 kg bedragen.De versterker moet een TOA model DA-250D zijn.