Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250D   CE301

Dwukanałowy wzmacniacz mocy powinien wykorzystywać cyfrową topologię obwodów klasy D i powinien być konfigurowalny w celu umożliwienia pracy w dwóch kanałach. Moc wyjściowa w trybie dwukanałowym z wszystkimi napędzanymi kanałami powinna być: 250 W na kanał przy 4 omach i 170 W na kanał przy 8 omach. Para kanałów powinna mieć możliwość zmostkowania w celu wytworzenia 500 W. Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powinny być mniejsze niż 0,1 % (1kHz), 0,3 % (20-20 000 Hz). Pasmo przenoszenia częstotliwości wynosi 20-20 000 Hz (+/-1 dB). Stosunek sygnału do szumu wynosi 100 dB (ważony A). Przesłuchy poprzeczne wynoszą 70 dB (ważone A). Impedancja wejściowa wynosi 10k omów dla każdego wejścia do elektronicznie zbalansowanego obwodu wejściowego. Przełączniki na panelu tylnym powinny umożliwiać wybór trybu pracy zmostkowanej dla 1-2 kanałów. Przełącznik trybu wejścia kanału tylnego powinien umożliwiać wybór wejścia 1 do całego trybu, w którym sygnał z wejścia 1 jest jednocześnie przekazywany do innego kanału. Każde wejście powinno być wyposażone w 3-pinowy blok feniksa i złącze XLR. Wyjściowym złączem tylnego panelu powinna być gruboziarnista śrubowo-zaciskowa listwa barierowa M4, odpowiednia do stosowania z końcówkami szpadli lub do przewodów o średnicy do 12 AWG. Tłumiki panelu przedniego powinny być zagłębione w celu zapobieżenia przypadkowym zmianom poziomu i mogą być usuwane i zastępowane przez dołączone osłony zabezpieczające po prawidłowym ustawieniu poziomów. Panel przedni posiada dwa zestawy czterech wskaźników LED wskazujących następujące warunki: obecność sygnału na wejściu (większa niż -20 dB), obecność sygnału na wyjściu (większa niż 1 W przy obciążeniu 8 omów), zaciskanie szczytowe i aktywacja obwodu zabezpieczającego. Panel przedni posiada również dwa wyjmowane filtry powietrza, które można wyjąć w celu wyczyszczenia bez wyjmowania wzmacniacza z szafy Rack. Wzmacniacz powinien być wyposażony w wentylator zewnętrzny chłodzony powietrzem z wlotem powietrza z przodu i wylotem z tyłu.&nbsp;Wbudowany układ ochronny monitoruje poziom napięcia i natężenia prądu, ograniczając ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przeciążeń i wyłączając wyjście w przypadku zwarć, napięcia niezrównoważenia lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora wzmacniacza powyżej 100&deg;C lub nadmiernego wzrostu temperatury wewnętrznej powyżej 80&deg;C za pośrednictwem przekaźników dla każdego kanału. Przekaźnik powinien również opóźnić podłączenie wzmacniacza do obciążenia podczas włączania o około 2 sekundy, aby zapobiec wystąpieniu hałasu podczas włączania. Pobór mocy powinien wynosić 120 W (w oparciu o normy EN) i 620 W (znamionowa moc wyjściowa 4 omów x 2 kanały) oraz 400 W (znamionowa moc wyjściowa przy 8 omów x 2 kanały). Wzmacniacz powinien wykorzystywać tylko jedną standardową przestrzeń w szafie typu rack lub 44,5 mm, a jego wymiary powinny wynosić 482 (W) x 44 (H) x 401,8 (D) mm. Wykończenie panelu przedniego powinno być wykonane z czarnego anodyzowanego aluminium, a wykończenie obudowy z blachy stalowej. Waga wynosi 5,3 kg.Wzmacniacz powinien być modelem TOA DA-250D.