Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250D   CE301

Двухканальный усилитель мощности должен использовать цифровую топологию схемы класса D и должен быть сконфигурирован для обеспечения двухканальной работы. Выходная мощность в двухканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 250 Вт на канал в 4 Ом и 170 Вт на канал в 8 Ом. Пара каналов должна быть смонтирована для получения 500 Вт. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% (1 кГц), 0,3% (от 20 до 20 000 Гц). Частотная характеристика должна составлять от 20 до 20 000 Гц (+/-1 дБ). Отношение сигнал/шум должно составлять 100 дБ (взвешенное по А). Перекрестные помехи должны составлять 70 дБ (взвешенные по шкале А). Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждого входа в электронно-сбалансированную входную цепь. Переключатели на задней панели должны обеспечивать возможность выбора мостовой работы для 1-2 каналов. Переключатель режима входа заднего канала должен обеспечивать выбор входа 1 во все режимы, посредством чего сигнал с входа 1 одновременно подается на другой канал. Каждый вход должен иметь 3-контактный блок фениксов и разъем XLR. Выходной разъем задней панели должен представлять собой винтовую клеммную колодку большого калибра М4, предназначенную для использования с вилочными наконечниками или неизолированными проводами до 12 AWG. Аттенюаторы на передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены включенными защитными крышками после правильной установки уровней. Передняя панель должна иметь два набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий: наличие сигнала на входе (более -20 дБ), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при нагрузке 8 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели также должно быть два съемных воздушных фильтра, которые можно снимать для очистки без снятия всего усилителя со стойки. Усилитель должен быть принудительно охлажден вентилятором с воздухозаборником спереди и вытяжкой сзади.&nbsp;Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, чрезмерной рабочей температуры на радиаторе усилителя мощности выше 100&deg;C или чрезмерной температуры внутри блока выше 80&deg;C. Реле должно также задерживать подключение усилителя к нагрузке примерно на 2 секунды во время включения, чтобы предотвратить возникновение помех при включении. Потребляемая мощность должна составлять 120 Вт (в соответствии со стандартами EN), 620 Вт (номинальная выходная мощность при 4 Ом x 2 канала) и 400 Вт (номинальная выходная мощность при 8 Ом x 2 канала). Усилитель должен использовать только одно стандартное место в стойке или 44,5 мм, а его размеры должны составлять 482 (Ш) x 44 (В) x 401,8 (Г) мм. Покрытие передней панели должно быть выполнено из черного анодированного алюминия, а покрытие корпуса должно быть выполнено из листовой стали. Вес должен составлять 5,3 кг.Модель усилителя – TOA DA-250D.