Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250FH  CE301

4-kanaliger digitaler 100-Volt-Leistungsverstärker (Class-D) mit 4x 250 Watt Dauerausgangsleistung bei einem Wirkungsgrad von 85%. Kompaktes 19-Zoll Gehäuse mit nur einer Höheneinheit erzielt durch die hohe Packungsdichte der Verstärker, geringes Gewicht und sehr geringe Wärmeentwicklung. Leicht zugängliche und zu reinigende Staubfilter frontseitig. Jeder Verstärkerkanal mit eigenem Netzteil, dadurch kein Ausfall aller Kanäle bei Netzteildefekt.
Aufwendige Schutzschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überhitzung und Gleichspannung am Ausgang. Installationsfreundliche, symmetrische Eingänge mit steckbarer Schraubklemmleiste für jeden Kanal. Wählbare Eingangsempfindlichkeit. Lautstärkesteller, Anzeige von Eingangs- und Ausgangssignal, Übersteuerung (Peak) und Ansprechen der Schutzschaltung für jeden Kanal. 
  Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220 - 240 V~
Übertragungsbereich: 50 Hz - 20 kHz (±1,5 dB)
Nennleistung: 4x 250 Watt (100 Volt)
 Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu / -10 dBu
Signal/Rauschabstand: &gt; 100 dB
Kanaltrennung (1 / 20 kHz): &gt; 80 / &gt;64 dB
Klirrfaktor:&nbsp; 0,1%
Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 400 mm (19“, 1HE)
Gewicht:&nbsp; 6,8 kg    Fabrikat: TOA
Typ: DA-250FH