Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250FH  CE301

L’amplificateur de puissance multicanal utilisera une topologie de circuit numérique de classe D et sera configurable pour permettre un fonctionnement sur deux, trois ou quatre canaux. La puissance de sortie en mode quatre canaux avec tous les canaux activés sera de : 250 W par canal à 40 ohms (100 V). Le taux de distorsion harmonique total (THD) sera inférieur à 0,1 % à 1 kHz et à 0,3% de 100 à 20 000 Hz. La réponse en fréquence sera comprise entre 50 et 20 000 Hz (-3 dB, +1 dB). Le rapport signal/bruit sera de 100 dB sous la tension nominale (pondération A). La diaphonie sera supérieure à 70 dB (pondération A). La sensibilité d’entrée sera de +4 ou -10 dBv (sélectionnable par cavalier) pour la tension nominale, où 0 dBv = 0,775 V eff. L’impédance d’entrée sera de 10 kohms pour chaque côté d’un circuit d’entrée électroniquement symétrique. Un commutateur d’entrée sur le panneau arrière permettra de sélectionner &nbsp;le mode « canal 1 vers tous », de sorte que le signal alimentant le canal 1 soit transmis simultanément vers tous les autres canaux. Le connecteur d’entrée du panneau arrière sera un bornier amovible à 3 broches pour chaque canal. Le connecteur de sortie du panneau arrière sera doté d’un bornier Barrier Strip à vis M4 résistant, pour des cosses à fourche ou un fil nu jusqu’à #12 AWG. Les atténuateurs en façade seront encastrés afin d’éviter toute modification accidentelle du niveau et pourront être retirés et remis en place grâce à des capots de sécurité une fois les niveaux correctement réglés. La façade comportera quatre ensembles de quatre voyants LED pour indiquer les états suivants pour chaque canal : présence d’un signal à l’entrée (supérieur à -20 dBv), présence d’un signal à la sortie (supérieur à 1 W à 40 ohms), écrêtage et activation du circuit de protection. La façade sera équipée de filtres à air amovibles pouvant être nettoyés et remis en place sans sortir l’amplificateur du rack. L’amplificateur sera refroidi par un ventilateur à air pulsé, l’arrivée d’air étant installée à l’avant et l’évacuation à l’arrière. Le circuit de protection intégré surveillera les niveaux de tension et de courant afin de minimiser tout risque de dommages causés par des surcharges et désactivera les sorties en cas de court-circuit, de décalage CC, de température de fonctionnement excessive au niveau du dissipateur de chaleur de l’amplificateur de puissance supérieure à 110 &deg;C via un relais pour chaque canal ou au niveau du dissipateur de chaleur de l’alimentation électrique supérieure à 80 &deg;C. Le relais retardera également la connexion de l’amplificateur à la charge pendant environ 2 secondes lors de la mise sous tension, afin d’éviter toute convergence de bruit à ce moment-là. La consommation électrique ne dépassera pas 200 W lorsque tous les canaux sont activés, avec un bruit rose continu à 1/8 de la pleine puissance à 40 ohms (selon la norme EN) et 1 150 W lorsque tous les canaux sont activés avec un bruit rose continu à la pleine puissance nominale à 40 ohms.L’amplificateur n’occupera qu’un espace de rack standard ou 44,5 mm pour des dimensions de 482 (L) × 401,8 (P) × 44 (H) mm. La finition du panneau de façade sera de l’aluminium anodisé noir et celle du boîtier sera de la tôle d’acier. Le poids sera de 6,8 kg.L’amplificateur sera un modèle TOA DA-250FH.Le transformateur d’isolement de ligne 1:1 en option sera un modèle TOA MT-251H.