Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250FH  CE301

De meerkanaals vermogensversterker moet gebruik maken van een digitale D-circuittopologie en moet configureerbaar zijn om een twee-, drie- of vierkanaals werking mogelijk te maken. Het vermogen in vierkanaalsmodus met alle aangedreven kanalen moet: 250 W per kanaal in 40 ohm (100 volt). De totale harmonische vervorming (THD) moet minder dan 0,1% bij 1 kHz bedragen en minder dan 0,3% van 100 tot 20000 Hz. De frequentierespons moet 50 tot 20000 Hz (-3 dB, +1 dB) bedragen. De signaal-ruisverhouding moet 100 dB lager zijn dan het nominale vermogen (A-gewogen). De overspraak moet beter zijn dan 70 dB (A-gewogen). De ingangsgevoeligheid moet +4 of -10 dBv (instelbare jumper) voor het nominale vermogen bedragen, waarbij 0 dBv = 0,775 volt RMS. De ingangsimpedantie moet 10k ohm bedragen voor elke zijde van een elektronisch gebalanceerde ingangskring. Een invoermodusschakelaar op het achterpaneel maakt de selectie van&nbsp; ”kanaal 1 voor alle” modus mogelijk, waarbij het signaal naar de kanaal 1-ingangsklemmen gelijktijdig naar alle andere kanalen wordt gevoerd. De ingangsaansluiting op het achterpaneel moet een 3-pins verwijderbaar klemmenblok voor elk kanaal zijn. De uitgangsconnector van het achterpaneel moet een M4-schroefklemmenstrook met een zware maat zijn die geschikt is voor spade-naalden of tot #12 AWG naakte draad. De voorpaneeldempers worden in een nis geplaatst om te voorkomen dat het niveau per ongeluk wordt gewijzigd en kunnen worden verwijderd en vervangen door meegeleverde veiligheidsafdekkingen zodra de niveaus correct zijn ingesteld. Het frontpaneel moet vier sets van vier LED-indicatoren hebben om voor elk kanaal de volgende omstandigheden aan te geven: signaalaanwezigheid aan de ingang (meer dan -20 dBv), signaalaanwezigheid aan de uitgang (meer dan 1 W bij 40 ohm), piekklemmen en activering van het beveiligingscircuit. Het frontpaneel moet ook voorzien zijn van verwijderbare luchtfilters die gereinigd en opnieuw geïnstalleerd kunnen worden zonder de versterker uit een rek te verwijderen. De versterker moet worden gekoeld met de luchtinlaat aan de voorzijde en de uitlaat aan de achterzijde. Ingebouwde beveiligingscircuits moeten de spannings- en stroomniveaus bewaken om potentiële schade door overbelasting te minimaliseren en het uitgangssignaal via een relais voor elk kanaal uit te schakelen tijdens kortsluiting, DC-offset of wanneer de bedrijfstemperatuur bij de koelplaat van de vermogensversterker hoger is dan 167&deg;F (110&deg;C) voor elk kanaal of bij temperaturen in de unit van meer dan 176&deg;F ( 80&deg;C). Het relais moet ook de aansluiting van de versterker op de belasting gedurende ongeveer 2 seconden vertragen tijdens het inschakelen, om te voorkomen dat het geluid bij het inschakelen van de versterker samenvalt. Het opgenomen vermogen mag niet meer dan 200 W bedragen wanneer alle kanalen met continu roze geluid bij 1/8 vol vermogen in 40 ohm worden aangedreven (op basis van de EN-norm), en niet meer dan 1150 W wanneer alle kanalen met continu roze geluid bij vol nominaal vermogen in 40 ohm worden aangedreven.De versterker mag slechts één standaard rack-space of 44,5 mm (1,75) gebruiken en zijn afmetingen zijn 482(B) x 401,8(D) x 44(H) mm (18,98 x 15,82 x 1,73). De afwerking van het voorpaneel is van zwart geanodiseerd aluminium en de afwerking van de behuizing is van plaatstaal. Het gewicht moet 6,8 kg (15,0 lbs.) bedragen.De versterker moet van het TOA-model DA-250FH zijn.De optionele 1:1 lijn scheidingstransformator is van het type TOA MT-251H