Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250FH  CE301

Wielokanałowy wzmacniacz mocy powinien wykorzystywać cyfrową topologię obwodów klasy D i powinien być konfigurowalny tak, aby umożliwić pracę w dwóch, trzech lub czterech kanałach. Moc wyjściowa w trybie czterokanałowym z wszystkimi napędzanymi kanałami powinna być: 250 W na kanał przy 40 omach (100 V). Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powinny być mniejsze niż 0,1% przy częstotliwości 1 kHz i mniejsze niż 0,3% od 100 do 20 000 Hz. Pasmo przenoszenia wynosi od 50 do 20 000 Hz (-3 dB, +1 dB). Stosunek sygnału do szumu wynosi 100 dB poniżej znamionowego poziomu wyjściowego (ważonego A). Przesłuchiwanie powinno być lepsze niż 70 dB (ważone A). Czułość wejściowa wynosi +4 lub -10 dBv (możliwość wyboru zworki) dla wyjścia znamionowego, gdzie 0 dBv = 0,775 V RMS. Impedancja wejściowa powinna wynosić 10k omów dla każdej strony elektronicznie zbalansowanego obwodu wejściowego. Przełącznik trybu wejściowego w panelu tylnym umożliwia wybór trybu&nbsp; „kanał 1 do wszystkich”, w ramach którego sygnał doprowadzany do zacisków wejściowych kanału 1 jest jednocześnie kierowany do pozostałych kanałów. Tylne złącze wejściowe panelu jest 3-stykowym wyjmowanym blokiem zacisków dla każdego kanału. Wyjściowe złącze tylnego panelu powinno być mocnym, śrubowo-zaciskowym paskiem barierowym M4, odpowiednim dla końcówek szpadli lub do #12 AWG bez przewodu. Tłumiki panelu przedniego powinny być zagłębione w celu zapobieżenia przypadkowym zmianom poziomu i mogą być usuwane i zastępowane przez dołączone osłony zabezpieczające po prawidłowym ustawieniu poziomów. Panel przedni posiada cztery zestawy czterech wskaźników LED wskazujących następujące warunki dla każdego kanału: obecność sygnału na wejściu (większa niż -20 dBv), obecność sygnału na wyjściu (większa niż 1 W przy 40 omach), klipsowanie szczytowe i aktywacja obwodu zabezpieczającego. Panel przedni posiada również wyjmowane filtry powietrza, które można czyścić i ponownie zainstalować bez konieczności wyjmowania wzmacniacza z szafy typu Rack. Wzmacniacz powinien być wyposażony w wentylator zewnętrzny chłodzony powietrzem z wlotem powietrza z przodu i wylotem z tyłu. Wbudowany układ ochronny monitoruje poziom napięcia i natężenia prądu, ograniczając ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przeciążeń i wyłączając wyjście w przypadku zwarć, napięcia niezrównoważenia lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora wzmacniacza powyżej 110&deg;C za pośrednictwem przekaźników dla każdego kanału lub nadmiernej wewnętrznej temperatury roboczej przekraczającej 80&deg;C. Przekaźnik powinien również opóźnić podłączenie wzmacniacza do obciążenia podczas włączania o około 2 sekundy, tak aby zapobiec równoczesnemu występowaniu zakłóceń przy włączaniu. Zużycie energii nie może przekraczać 200 W, gdy wszystkie kanały są napędzane ciągłym różowym hałasem przy 1/8 pełnej mocy przy 40 omach (na podstawie normy EN) oraz nie może przekraczać 1 150 W, gdy wszystkie kanały są napędzane ciągłym różowym hałasem przy pełnej mocy znamionowej przy 40 omach.Wzmacniacz powinien wykorzystywać tylko jedną standardową przestrzeń bagażnika lub 44,5 mm (1,75), a jego wymiary powinny wynosić 482(W) x 401,8(D) x 44(H) mm (18,98 x 15,82 x 1,73). Wykończenie panelu przedniego powinno być wykonane z czarnego anodyzowanego aluminium, a wykończenie obudowy z blachy stalowej. Waga wynosi 6,8 kg (15,0 funtów).Wzmacniacz powinien być TOA model DA-250FH.Opcjonalny transformator separacyjny liniowy 1:1 powinien być wykonany w modelu TOA MT-251H