Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250FH  CE301

Многоканальный усилитель мощности должен использовать цифровую схему класса D и конфигурироваться таким образом, чтобы обеспечить двухканальную, трехканальную или четырехканальную работу. Выходная мощность в четырехканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 250 Вт на канал в 40 Ом (100 В). Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% при частоте 1 кГц и меньше 0,3% от 100 до 20 000 Гц. Частотная характеристика должна составлять от 50 до 20 000 Гц (-3 дБ, +1 дБ). Отношение сигнал/шум должно быть на 100 дБ меньше номинального выхода (взвешенный по шкале А). Перекрестные помехи должны быть лучше 70 дБ (взвешенное значение по шкале A). Чувствительность входа должна быть +4 или –10 дБВ (выбираемая перемычка) для номинального выхода, где 0 дБВ = 0,775 В среднеквадратического значения. Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждой стороны электронно-сбалансированной входной цепи. Переключатель режима входа на задней панели должен обеспечивать выбор режима&nbsp; «канал 1 для всех», при котором сигнал, подаваемый на входные клеммы канала 1, одновременно подается на все остальные каналы. Входной разъем на задней панели должен представлять собой 3-контактный съемный клеммный блок для каждого канала. Выходной разъем задней панели должен представлять собой винтовую клеммную колодку большого калибра М4, предназначенную для использования с вилочными наконечниками или неизолированными проводами до 12 AWG. Аттенюаторы передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены на включенные защитные крышки после надлежащей настройки уровня. Передняя панель должна иметь четыре набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий для каждого канала: наличие сигнала на входе (более -20 дБв), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при 40 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели должны располагаться съемные воздушные фильтры, которые можно чистить и повторно устанавливать, не снимая усилитель с полки. Усилитель должен быть принудительно охлажден вентилятором с воздухозаборником спереди и вытяжкой сзади. Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, при чрезмерной рабочей температуре на радиаторе усилителя мощности (выше 167&deg;F или 110&deg;C) или чрезмерной рабочей температуре внутри блока (выше 176&deg;F или 80&deg;C). Реле должно также задерживать подключение усилителя к нагрузке примерно на 2 секунды во время включения, чтобы предотвратить возникновение шумовых помех при включении. Потребляемая мощность должна быть не более 200 Вт, если все каналы работают с непрерывным розовым шумом при 1/8 полной мощности в 40 Ом (по стандарту EN), и не более 1 150 Вт, если все каналы работают с непрерывным розовым шумом при полной номинальной мощности в 40 Ом.Усилитель использует только одно стандартное место в стойке или 44,5 мм (1,75), а его размеры составляют 482 (Ш) x 401,8 (Г) x 44 (В) мм (18,98 x 15,82 x 1,73). Покрытие передней панели должно быть выполнено из черного анодированного алюминия, а покрытие корпуса должно быть выполнено из листовой стали. Вес должен составлять 6,8 кг (15,0 фунтов).Модель усилителя – TOA DA-250FH.В качестве опционального изолирующего трансформатора линии 1:1 должен использоваться силовой трансформатор TOA модели MT-251H