Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250F   CE301

<div>El amplificador de potencia multicanal utilizará topología de circuito digital de clase D y será configurable para permitir el funcionamiento de dos, tres o cuatro canales. La potencia de salida en el modo de cuatro canales con todos los canales accionados deberá ser: 250 W por canal a 4 ohmios y 170 W por canal a 8 ohmios. Cada par de canales deberá poder puentearse independientemente para producir 500 W en 8 ohmios. La distorsión armónica total (THD) deberá ser inferior al 0,1% a 1 kHz e inferior al 0,3% entre 20 y 20.000 Hz. La respuesta en frecuencia deberá ser de 20 a 20.000 Hz (+/- 1 dB). La relación señal/ruido debe estar 100 dB por debajo de la salida nominal (A ponderada). La diafonía deberá ser mejor que 70 dB (A ponderado). La sensibilidad de entrada deberá ser de +4 o -10 dBv (seleccionable por puente) para la salida nominal, donde 0 dBv = 0,775 voltios RMS. La impedancia de entrada será de 10 k ohmios para cada lado de un circuito de entrada balanceado electrónicamente. Los interruptores del panel trasero deben permitir la selección de la operación de puenteado para cada par de canales (1-2 y 3-4) independientemente del estado del otro par de canales. El amplificador funcionará en modo de 4 canales cuando ambos interruptores estén deseleccionados, en modo de 3 canales cuando cualquier interruptor esté seleccionado, y en modo de 2 canales cuando ambos interruptores estén seleccionados. Un conmutador de modo de entrada en el panel posterior deberá permitir la selección del modo "canal 1 para todos", de modo que la señal que alimenta los terminales de entrada del canal 1 se alimente simultáneamente a todos los demás canales. El conector de entrada del panel trasero deberá ser un bloque de terminales extraíble de 3 pines para cada canal. El conector de salida del panel trasero debe ser una tira de barrera terminal-tornillo M4 de calibre grueso adecuada para terminales de pala o cable desnudo de hasta #12 AWG. Los atenuadores del panel frontal deberán estar empotrados para evitar cambios accidentales de nivel y podrán retirarse y sustituirse por las cubiertas de seguridad incluidas una vez que los niveles se hayan ajustado correctamente. El panel frontal debe tener cuatro juegos de cuatro indicadores LED para indicar las siguientes condiciones para cada canal: presencia de señal en la entrada (mayor que -20 dBv), presencia de señal en la salida (mayor que 1 W a 8 ohmios), limitación de picos y activación del circuito de protección. El panel frontal también tendrá filtros de aire extraíbles que se pueden limpiar y volver a instalar sin necesidad de retirar el&nbsp; amplificador de un bastidor. El amplificador deberá tener un ventilador de aire forzado enfriado con la entrada de aire en la parte delantera y el escape en la parte trasera. Los circuitos de protección incorporados deben monitorear el voltaje y los niveles de corriente para minimizar el daño potencial de las sobrecargas, y desactivar la salida durante cortocircuitos, desplazamiento de CC, temperatura de funcionamiento excesivo en el disipador de calor del amplificador de potencia por encima de 167&deg;F (110&deg;C) o temperatura excesiva dentro de la unidad por encima de 176&deg;F (80&deg;C) a través de un relé para cada canal. El relé también debe retardar la conexión del amplificador a la carga durante el encendido durante unos 2 segundos, para evitar cualquier concurrencia de ruido durante el encendido. El consumo de energía deberá ser de 200 W cuando todos los canales sean accionados con ruido rosa continuo a 1/8 de su potencia máxima a 4 ohmios (Basado en la norma EN), y de 1.200 W cuando todos los canales sean accionados con ruido rosa continuo a plena potencia nominal a 4 ohmios&nbsp;</div><div>El amplificador debe usar sólo un espacio de rack estándar o 44,5 mm (1,75") y sus dimensiones deben ser 482(A) x 401,8(P) x 44(A) mm (18,98" x 15,82" x 1,73"). El acabado del panel frontal será de aluminio anodizado negro y el acabado de la caja será de chapa de acero. El peso debe ser de 6,8 kg (15,0 lbs.').</div><div>El amplificador será el modelo TOA DA-250F.</div>