Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250F   CE301

De meerkanaals vermogensversterker moet gebruik maken van een digitale D-circuittopologie en moet configureerbaar zijn om een twee-, drie- of vierkanaals werking mogelijk te maken. Het vermogen in vierkanaalsmodus met alle aangedreven kanalen moet: 250 W per kanaal in 4 ohm en 170 W per kanaal in 8 ohm. Elk paar kanalen moet onafhankelijk van elkaar te overbruggen zijn om 500 W in 8 ohm te produceren. De totale harmonische vervorming (THD) moet bij 1 kHz minder dan 0,1% en bij 20 tot 20000 Hz minder dan 0,3% bedragen. De frequentierespons moet 20 tot 20000 Hz (+/- 1 dB) bedragen. De signaal-ruisverhouding moet 100 dB lager zijn dan het nominale vermogen (A-gewogen). De overspraak moet beter zijn dan 70 dB (A-gewogen). De ingangsgevoeligheid moet +4 of -10 dBv (instelbare jumper) voor het nominale vermogen bedragen, waarbij 0 dBv = 0,775 volt RMS. De ingangsimpedantie moet 10k ohm bedragen voor elke zijde van een elektronisch gebalanceerde ingangskring. De schakelaars op het achterpaneel moeten het mogelijk maken om voor elk paar kanalen (1-2 en 3-4) een overbruggingsfunctie te kiezen, onafhankelijk van de status van de andere twee kanalen. De versterker moet in 4-kanaals mode werken wanneer beide schakelaars niet zijn geselecteerd, in 3-kanaals mode wanneer een van beide schakelaars is geselecteerd, en 2-kanaals mode wanneer beide schakelaars zijn geselecteerd. Een achterpaneel-invoermodusschakelaar moet het mogelijk maken de modus kanaal 1 naar alle te selecteren, waarbij het signaal dat de ingangsklemmen van kanaal 1 voedt, tegelijkertijd naar alle andere kanalen wordt gevoerd. De ingangsaansluiting op het achterpaneel moet een 3-pins verwijderbaar klemmenblok voor elk kanaal zijn. De uitgangsconnector van het achterpaneel moet een M4-schroefklemmenstrook met een zware maat zijn die geschikt is voor spade-naalden of tot #12 AWG naakte draad. De voorpaneeldempers worden in een nis geplaatst om te voorkomen dat het niveau per ongeluk wordt gewijzigd en kunnen worden verwijderd en vervangen door meegeleverde veiligheidsafdekkingen zodra de niveaus correct zijn ingesteld. Het frontpaneel moet vier sets van vier LED-indicatoren hebben om voor elk kanaal de volgende omstandigheden aan te geven: signaalaanwezigheid aan de ingang (meer dan -20 dBv), signaalaanwezigheid aan de uitgang (meer dan 1 W bij 8 ohm), piekklemmen en activering van het beveiligingscircuit. Het frontpaneel moet ook voorzien zijn van verwijderbare luchtfilters die gereinigd en opnieuw geïnstalleerd kunnen worden zonder&nbsp; de versterker uit een rack te verwijderen. De versterker moet worden gekoeld met de luchtinlaat aan de voorzijde en de uitlaat aan de achterzijde. Ingebouwde beveiligingscircuits moeten de spannings- en stroomniveaus bewaken om potentiële schade door overbelasting te minimaliseren en het uitgangssignaal via een relais voor elk kanaal uit te schakelen tijdens kortsluiting, DC-offset of wanneer de bedrijfstemperatuur bij de koelplaat van de vermogensversterker hoger is dan 167&deg;F (110&deg;C) of wanneer de temperatuur in de unit meer dan 176&deg;F (80&deg;C) bedraagt. Het relais moet ook de aansluiting van de versterker op de belasting gedurende ongeveer 2 seconden vertragen tijdens het inschakelen, om te voorkomen dat het geluid bij het inschakelen van de versterker samenvalt. Het opgenomen vermogen bedraagt 200 W wanneer alle kanalen met continu roze geluid bij 1/8 vol vermogen in 4 ohm worden aangedreven (op basis van de EN-norm) en 1200 W wanneer alle kanalen met continu roze geluid bij vol nominaal vermogen in 4 ohm worden aangedreven.&nbsp;De versterker zal slechts één standaard rack-space of 44,5 mm (1,75) gebruiken en zijn afmetingen zijn 482(B) x 401,8(D) x 44(H) mm (18,98 x 15,82 x 1,73). De afwerking van het voorpaneel is van zwart geanodiseerd aluminium en de afwerking van de behuizing is van plaatstaal. Het gewicht moet 6,8 kg (15,0 lbs.) bedragen.De versterker moet van het TOA-model DA-250F zijn.