Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250F   CE301

Многоканальный усилитель мощности должен использовать цифровую схему класса D и конфигурироваться таким образом, чтобы обеспечить двухканальную, трехканальную или четырехканальную работу. Выходная мощность в четырехканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 250 Вт на канал в 4 Ом и 170 Вт на канал в 8 Ом. Каждая пара каналов должна быть пересечена таким образом, чтобы работать на мощности 500 Вт при сопротивлении 8 Ом. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% при частоте 1 кГц и меньше 0,3% от 20 до 20 000 Гц. Частотная характеристика должна составлять от 20 до 20 000 Гц (+/- 1 дБ). Отношение сигнал/шум должно быть на 100 дБ ниже номинальной мощности (взвешено по A). Перекрестные помехи должны быть лучше 70 дБ (взвешенное значение A). Входная чувствительность должна быть +4 или -10 дБв (выбирается перемычка) для номинального выхода, где 0 дБв = 0,775 В среднеквадратического значения. Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждой стороны электронно-сбалансированной входной цепи. Переключатели на задней панели должны обеспечивать возможность выбора мостовой работы для каждой пары каналов (1-2 и 3-4) независимо от состояния другой пары каналов. Усилитель должен работать в 4-канальном режиме, если оба переключателя не выбраны, в 3-канальном режиме, если выбран один из переключателей, и 2-канальном режиме, если выбраны оба переключателя. Переключатель режима входа на задней панели должен обеспечивать выбор режима «канал 1 для всех», при котором сигнал, подаваемый на входные клеммы канала 1, одновременно подается на все остальные каналы. Входной разъем задней панели должен быть 3-контактным съемным клеммником для каждого канала. Выходной разъем задней панели должен представлять собой толстую винтовую клеммную колодку М4, подходящую для лопаточных наконечников или голого провода до 12 AWG. Аттенюаторы передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены включенными защитными крышками после правильной установки уровней. Передняя панель должна иметь четыре набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий для каждого канала: наличие сигнала на входе (более -20 дБв), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при 8 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели должны располагаться съемные воздушные фильтры, которые можно чистить и повторно устанавливать, не снимая усилитель&nbsp; с полки. Усилитель должен быть принудительно охлажден вентилятором с воздухозаборником спереди и вытяжкой сзади. Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, чрезмерной рабочей температуры на радиаторе усилителя мощности (выше 167&deg;F или 110&deg;C) или чрезмерной температуры внутри блока (выше 176&deg;F или 80&deg;C). Реле также должно задерживать подключение усилителя к нагрузке во время включения примерно на 2 секунды, чтобы предотвратить любое совпадение помех при включении. Потребляемая мощность должна быть 200 Вт, если все каналы работают с непрерывным розовым шумом при 1/8 полной мощности в 4 Ом (по стандарту EN), и 1 200 Вт, если все каналы работают с непрерывным розовым шумом при полной номинальной мощности в 4 Ом.&nbsp;Усилитель использует только одно стандартное место в стойке или 44,5 мм (1,75), а его размеры составляют 482 (Ш) x 401,8 (Г) x 44 (В) мм (18,98 x 15,82 x 1,73). Отделка передней панели должна быть из черного анодированного алюминия, а отделка корпуса - из листовой стали. Вес должен составлять 6,8 кг (15,0 фунтов).Модель усилителя – TOA DA-250F.