Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-500FH  CE301

Wielokanałowy wzmacniacz mocy powinien wykorzystywać cyfrową topologię obwodów klasy D i powinien być konfigurowalny tak, aby umożliwić pracę w dwóch, trzech lub czterech kanałach. Moc wyjściowa w trybie czterokanałowym z wszystkimi napędzanymi kanałami powinna być: 500 W przy napięciu 100 V (20 omów). Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powinny być mniejsze niż 0,1 % przy częstotliwości 1 kHz, 0,3 % (100-20 000 Hz). Pasmo przenoszenia częstotliwości wynosi od 50 do 20 000 Hz (4 dB). Przesłuchy poprzeczne wynoszą 70 dB (ważone A). Impedancja wejściowa wynosi 10k omów dla każdego wejścia do elektronicznie zbalansowanego obwodu wejściowego. Przełączniki na panelu tylnym powinny umożliwiać wybór trybu pracy zmostkowanej dla każdej pary kanałów (1-2 i 3-4) niezależnie od stanu pozostałych par kanałów. Przełącznik trybu wejścia kanału tylnego powinien umożliwiać wybór trybu wejścia 1 do wszystkich trybów, w którym sygnał z wejścia 1 jest jednocześnie przekazywany do wszystkich innych kanałów. Każde wejście powinno być wyposażone w 3-pinowy blok feniksa i złącze XLR. Wyjściowe złącze tylnego panelu powinno być mocnym złączem śrubowo-zaciskowym M4, odpowiednim do stosowania z końcówkami łopatek lub nieosłoniętymi przewodami #12 AWG. Tłumiki panelu przedniego powinny być zagłębione, aby zapobiec przypadkowym zmianom poziomu i mogą być zdjęte i zastąpione przez dołączone osłony zabezpieczające po prawidłowym ustawieniu poziomów. Panel przedni posiada cztery zestawy czterech wskaźników LED wskazujących następujące warunki: obecność sygnału na wejściu (większa niż -20 dB), obecność sygnału na wyjściu (większa niż 1 W przy obciążeniu 20 omów), zaciskanie szczytowe i aktywacja obwodu zabezpieczającego. Panel przedni posiada również cztery wyjmowane filtry powietrza, które można wyjąć w celu wyczyszczenia bez wyjmowania wzmacniacza z szafy Rack. Wzmacniacz powinien być wyposażony w wentylator zewnętrzny chłodzony powietrzem z wlotem powietrza z przodu i wylotem z tyłu.Wbudowany układ ochronny monitoruje poziom napięcia i natężenia prądu, ograniczając ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przeciążeń i wyłączając wyjście w przypadku zwarć, napięcia niezrównoważenia lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora wzmacniacza powyżej 100&deg;C lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora zasilacza powyżej 80&deg;C za pośrednictwem przekaźników dla każdego kanału. Przekaźnik powinien również opóźnić podłączenie wzmacniacza do obciążenia podczas włączania o około 2 sekundy, aby zapobiec wystąpieniu hałasu podczas włączania. Pobór mocy powinien wynosić 460 W (w oparciu o normy EN) i 2350 W (moc znamionowa 8ohm x 4 kanały). Każdy kanał musi być wyposażony w zaciski kontrolno-monitorowe umożliwiające włączanie/wyłączanie zasilania każdego kanału, monitorowanie stanu włączania/wyłączania zasilania oraz ochronę każdego kanału i pracy wentylatora. Panel sterowania i wyświetlacz monitora powinny być wykonane na zamówienie w sposób inny niżTOA. Podłączenie sterownika/monitora powinno być wykonane za pomocą dwóch złączy RJ-45. Wzmacniacz powinien korzystać z dwóch standardowych przestrzeni bagażnika lub 88,4 mm, a jego wymiary powinny wynosić 482 (szer.) x 88,4 (wys.) x 404,2 (gł.) mm. Wykończenie panelu przedniego powinno być wykonane z czarnego anodyzowanego aluminium, a wykończenie obudowy z blachy stalowej. Waga wynosi 9 kg.Wzmacniacz powinien być modelem TOA DA-500FH.