Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-500FH  CE301

Многоканальный усилитель мощности должен использовать цифровую топологию схемы класса D и должен быть сконфигурирован для обеспечения двух-, трех- или четырехканальной работы. Выходная мощность в четырехканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 500 Вт при 100 В (20 Ом). Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% при частоте 1 кГц, 0,3% (от 100 до 20 000 Гц). Частотная характеристика должна составлять от 50 до 20 000 Гц (4 дБ). Перекрестные помехи должны составлять 70 дБ (взвешенные по шкале А). Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждого входа в электронно-сбалансированную входную цепь. Переключатели на задней панели должны обеспечивать возможность выбора мостовой работы для каждой пары каналов (1-2 и 3-4) независимо от состояния другой пары каналов. Переключатель режима входа заднего канала должен обеспечивать выбор входа 1 во все режимы, посредством чего сигнал с входа 1 одновременно подается на все другие каналы. Каждый вход должен иметь 3-контактный блок «феникс» и разъем типа XLR. Выходной разъем задней панели должен представлять собой винтовую клеммную колодку большого калибра М4, предназначенную для использования с вилочными наконечниками или неизолированными проводами до 12 AWG. Аттенюаторы передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены на включенные защитные крышки после надлежащей настройки уровня. Передняя панель должна иметь четыре набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий: наличие сигнала на входе (более -20 дБ), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при нагрузке 20 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели также должно быть четыре съемных воздушных фильтра, которые можно снимать для очистки без снятия всего усилителя со стойки. Усилитель должен принудительно охлаждаться воздухом, с забором воздуха спереди и вытяжкой сзади.Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, чрезмерной рабочей температуры на радиаторе усилителя мощности выше 100&deg;C или чрезмерной температуры на радиаторе источника питания выше 80&deg;C. Реле должно также задерживать подключение усилителя к нагрузке примерно на 2 секунды во время включения, чтобы предотвратить возникновение шумовых помех при включении. Потребляемая мощность должна составлять 460 Вт (в соответствии со стандартами EN) и 2350 Вт (номинальная выходная мощность при 8 Ом x 4 канала). Каждый канал должен быть оснащен клеммами управления/мониторинга для обеспечения возможности включения/выключения питания каждого канала, контроля состояния включения/выключения питания и защиты для каждого канала и работы вентилятора. Дисплеи панели управления и монитора должны быть изготовлены отдельно вне TOA. Соединение с контроллером/монитором должно быть выполнено через два разъема RJ-45. Усилитель должен использовать два стандартных места в стойке или 88,4 мм, а его размеры должны составлять 482 (Ш) x 88,4 (В) x 404,2 (Г) мм. Покрытие передней панели должно быть выполнено из черного анодированного алюминия, а покрытие корпуса должно быть выполнено из листовой стали. Вес должен составлять 9 кг.Модель усилителя – TOA DA-550FH.