Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-550F   CE301

4-kanaliger digitaler Leistungsverstärker (Class-D) mit 4x 550 Watt Dauerausgangsleistung bei einem Wirkungsgrad von 85%. Kompaktes 19-Zoll Gehäuse mit nur zwei Höhen­einheiten erzielt durch die hohe Packungsdichte der Verstärker, geringes Gewicht und sehr geringe Wärme­entwicklung. Leicht zugängliche und zu reinigende Staubfilter frontseitig.
Jeder Verstärkerkanal mit eigenem Netzteil, dadurch kein Ausfall aller Kanäle bei Netzteildefekt.
Je zwei Verstärker in Brückenbetrieb zur Erhöhung der Ausgangsleistung schaltbar. Aufwendige Schutzschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überhitzung und Gleichspannung am Ausgang.
Installationsfreundliche, symmetrische Eingänge mit steckbarer Schraubklemmleiste und XLR-Buchse für jeden Kanal. Wählbare Eingangsempfindlichkeit. Lautstärkesteller, Anzeige von Eingangs- und Ausgangssignal, Übersteuerung (Peak) und Ansprechen der Schutzschaltung für jeden Kanal.
Steuerein- und -ausgänge über RJ45-Buchse für jeden Kanal zur Ferneinschaltung und zur Ausgabe der Status­informa­tionen Betrieb (Netz ein) und aktivierte Schutzschaltung.  
  Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220 - 240 V~
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1,5 dB)
Nennleistung: 4x 550 Watt an 4 Ohm
 Brückenbetrieb:&nbsp; 2x 1100 Watt an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu
Signal/Rauschabstand: &gt; 100 dB
Kanaltrennung (1 / 20 kHz): &gt; 89 dB / &gt;70 dB
Klirrfaktor:&nbsp; 0,1%
Abmessungen (B x H x T): 482 x 88 x 400 mm (19“, 2HE)
Gewicht:&nbsp; 9 kg    Fabrikat: TOA
Typ: DA-550F