Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-550F   CE301

<div>El amplificador de potencia multicanal utilizará topología de circuito digital de clase D y será configurable para permitir el funcionamiento de dos, tres o cuatro canales. La potencia de salida en el modo de cuatro canales con todos los canales accionados deberá ser: 550 W a 4 ohmios y 350 W a 8 ohmios. Cada par de canales&nbsp; deberá poder puentearse independientemente para producir 1100 W a 8 ohmios. La distorsión armónica total (THD) deberá ser inferior al 0,1% @ 1 kHz, 0,15% (20 a 20.000 Hz). La respuesta en frecuencia será de 20 a 20.000 Hz (3 dB). La relación señal/ruido será de 100 dB (ponderación A). La diafonía será de 70 dB (ponderación A). La impedancia de entrada será de 10 k ohmios por cada entrada en un circuito de entrada equilibrado electrónicamente. Los interruptores del panel trasero deben permitir la selección de la operación de puenteado para cada par de canales (1-2 y 3-4) independientemente del estado del otro par de canales. Un conmutador de modo de entrada de canal trasero deberá permitir la selección de la entrada 1 para todos los modos, de modo que la señal de la entrada 1 se alimente simultáneamente a todos los demás canales. Cada entrada tendrá un bloque Phoenix de 3 pines y un conector XLR. El conector de salida del panel trasero debe ser una tira de barrera terminal-tornillo M4 de calibre grueso adecuada para su uso con terminales de pala o con cables desnudos de hasta #12 AWG. Los atenuadores del panel frontal deben estar empotrados para evitar cambios accidentales de nivel y pueden ser retirados y reemplazados por las cubiertas de seguridad incluidas una vez que los niveles hayan sido ajustados correctamente. El panel frontal debe tener cuatro juegos de cuatro indicadores LED para indicar las siguientes condiciones: presencia de señal en la entrada (mayor que -20 dB), presencia de señal en la salida (mayor que 1 W @ 8 ohmios de carga), limitación de picos y activación del circuito de protección. El panel frontal también tendrá cuatro filtros de aire extraíbles que pueden retirarse para su limpieza sin necesidad de retirar el amplificador del bastidor. El amplificador deberá tener un ventilador de aire forzado enfriado con la entrada de aire en la parte delantera y el escape en la parte trasera.</div><div>Los circuitos de protección incorporados deben monitorear los niveles de voltaje y corriente para minimizar el daño potencial de las sobrecargas, y desactivar la salida durante cortocircuitos, desplazamiento de CC, o temperatura de funcionamiento excesivo en el disipador de calor del amplificador de potencia por encima de 100&deg;C, o temperatura de funcionamiento excesivo en el disipador de calor de la fuente de alimentación por encima de 80&deg;C a través de un relé para cada canal. El relé también debe retardar la conexión del amplificador a la carga durante el encendido durante unos 2 segundos, para evitar que se produzcan ruidos durante el encendido. El consumo de energía será de 480 W (según las normas EN), 2750 W (salida nominal 4 ohmios x 4 canales) y 1550 W (salida nominal 8 ohmios x 4 canales). Cada canal estará equipado con terminales de control/monitor para permitir el control de encendido/apagado de cada canal, el monitoreo del estado de encendido/apagado y la protección para cada canal y operación del ventilador. El panel de control y la pantalla del monitor deben ser piezas hechas a medida que no sean TOA. La conexión del control/monitor se realizará a través de dos conectores RJ-45. El amplificador utilizará dos espacios de rack estándar de 88,4 mm y sus dimensiones serán de 482 (An) x 88,4 (Al) x 404,2 (Prof) mm. El acabado del panel frontal será de aluminio anodizado negro y el acabado de la caja será de chapa de acero. El peso será de 9 kg.</div><div>El amplificador será un TOA modelo DA-550F.</div>