Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-550F   CE301

L’amplificateur de puissance multicanal utilisera une topologie de circuit numérique de classe D et sera configurable pour permettre un fonctionnement sur deux, trois ou quatre canaux. La puissance de sortie en mode quatre canaux avec tous les canaux activés sera de : 550 W à 4 ohms et 350 W à 8 ohms. Chaque paire de canaux&nbsp; sera pontable individuellement pour produire 1 100 W à 8 ohms. Le taux de distorsion harmonique total (THD) sera inférieur à 0,1 % à 1 kHz, 0,15 % (20 à 20 000 Hz). La réponse en fréquence sera comprise entre 20 et 20 000 Hz (3 dB). Le rapport signal/bruit sera de 100 dB (pondération A). La diaphonie sera de 70 dB (pondération A). L’impédance d’entrée sera de 10 kohms pour chaque entrée dans un circuit d’entrée à symétrisation électronique. Les commutateurs du panneau arrière permettront de sélectionner le fonctionnement en mode ponté pour chaque paire de canaux (1-2 et 3-4), indépendamment de l’état de l’autre paire de canaux. Un commutateur arrière de mode d’entrée du canal permettra de sélectionner l’entrée 1 dans tous les modes, de sorte que le signal provenant de l’entrée 1 soit transmis simultanément vers tous les autres canaux. Chaque entrée sera dotée d’un bloc de jonction Phoenix à 3 broches et d’un connecteur XLR. Le connecteur de sortie du panneau arrière sera doté d’un bornier Barrier Strip à vis M4 résistant, adapté à une utilisation avec des cosses à fourche ou des fils nus jusqu’à #12 AWG. Les atténuateurs en façade seront encastrés afin d’éviter toute modification accidentelle du niveau et pourront être retirés et remis en place grâce à des capots de sécurité une fois les niveaux correctement réglés. La façade comportera quatre ensembles de quatre voyants LED pour indiquer les états suivants : présence d’un signal à l’entrée (supérieur à -20 dB), présence d’un signal à la sortie (supérieur à 1 W à une charge de 8 ohms), écrêtage et activation du circuit de protection. La façade sera équipée de quatre filtres à air amovibles pouvant être retirés pour être nettoyés sans sortir l’amplificateur du rack. L’amplificateur sera refroidi par un ventilateur à air pulsé, l’arrivée d’air étant installée à l’avant et l’évacuation à l’arrière.Le circuit de protection intégré surveillera les niveaux de tension et de courant afin de minimiser tout risque de dommages causés par des surcharges et désactivera les sorties en cas de court-circuit, de décalage CC ou de température de fonctionnement excessive au niveau du dissipateur de chaleur de l’amplificateur de puissance supérieure à 100 &deg;C ou au niveau du dissipateur de chaleur de l’alimentation électrique supérieure à 80 &deg;C via un relais pour chaque canal. Le relais retardera également la connexion de l’amplificateur à la charge pendant environ 2 secondes lors de la mise sous tension, afin d’éviter tout bruit à ce moment-là. La consommation électrique sera de 480 W (sur la base des normes EN), 2 750 W (puissance nominale 4 ohms x 4 canaux) et 1 550 W (puissance nominale à 8 ohms x 4 canaux). Chaque canal sera équipé de bornes de contrôle/surveillance qui permettent l’activation et la désactivation du contrôle de chaque canal, la surveillance de l’état lors de la mise en marche/l’arrêt, la protection de chaque canal et le fonctionnement du ventilateur. Le panneau de commande et l’écran d’affichage seront des éléments personnalisés non fournis par TOA. Le branchement de commande/surveillance se fera à l’aide de deux connecteurs RJ-45. L’amplificateur occupera deux espaces de rack standard ou 88,4 mm, avec des dimensions de 482 (L) x 88,4 (H) x 404,2 (P) mm. La finition de la façade sera en aluminium anodisé noir et celle du boîtier en tôle d’acier. Le poids sera de 9 kg.L’amplificateur sera un modèle TOA DA-550F.