Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-550F   CE301

Многоканальный усилитель мощности должен использовать цифровую схему класса D и конфигурироваться таким образом, чтобы обеспечить двухканальную, трехканальную или четырехканальную работу. Выходная мощность в четырехканальном режиме со всеми задействованными каналами должна быть: 550 Вт при 4 Ом и 350 Вт при 8 Ом. Каждая пара каналов&nbsp; должна быть пересечена таким образом, чтобы работать на мощности 1 100 Вт при сопротивлении 8 Ом. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) должен быть меньше 0,1% при частоте 1 кГц, 0,15 % (от 20 до 20 000 Гц). Частотная характеристика должна составлять от 20 до 20 000 Гц (3 дБ). Отношение сигнал/шум должно составлять 100 дБ (взвешенное по шкале А). Перекрестные помехи должны составлять 70 дБ (взвешенные по шкале А). Входное сопротивление должно составлять 10 кОм для каждого входа в электронно-сбалансированную входную цепь. Переключатели на задней панели должны позволять выбор мостовой работы для каждой пары каналов (1-2 и 3-4) независимо от состояния другой пары каналов. Переключатель режима входа заднего канала позволяет выбрать вход 1 во все режимы, при этом сигнал со входа 1 одновременно подается на все другие каналы. Каждый вход должен иметь 3-контактный блок фениксов и разъем XLR. Выходной разъем задней панели должен представлять собой винтовую клеммную колодку большого калибра М4, предназначенную для использования с вилочными наконечниками или неизолированными проводами до 12 AWG. Аттенюаторы передней панели должны быть утоплены для предотвращения случайных изменений уровня и могут быть сняты и заменены на включенные защитные крышки после надлежащей настройки уровня. Передняя панель должна иметь четыре набора из четырех светодиодных индикаторов для индикации следующих условий: наличие сигнала на входе (более -20 дБ), наличие сигнала на выходе (более 1 Вт при нагрузке 8 Ом), пиковое отсечение и активация цепи защиты. На передней панели также должны быть установлены четыре съемных воздушных фильтра, которые могут быть сняты для очистки без снятия усилителя со стойки. Усилитель должен быть принудительно охлажден вентилятором с воздухозаборником спереди и вытяжкой сзади.Встроенная цепь защиты должна контролировать уровни напряжения и тока, чтобы с помощью реле для каждого канала свести к минимуму потенциальный ущерб от перегрузок и отключить выход в случае коротких замыканий, смещения постоянного тока, чрезмерной рабочей температуры на радиаторе усилителя мощности выше 100&deg;C или чрезмерной температуры на радиаторе источника питания выше 80&deg;C. Реле должно также задерживать подключение усилителя к нагрузке примерно на 2 секунды во время включения, чтобы предотвратить возникновение помех при включении. Потребляемая мощность должна составлять 480 Вт (в соответствии со стандартами EN) и 2750 Вт (номинальная выходная мощность при 4 Ом x 4 канала) и 1550 Вт (номинальная выходная мощность при 8 Ом x 4 канала). Каждый канал должен быть оснащен терминалами управления/мониторинга для управления включением/выключением питания каждого канала, контроля состояния включения/выключения питания и защиты каждого канала и работы вентилятора. Панель управления и дисплей монитора должны быть изготовлены на заказ без использования технологии TOA. Подключение блока управления/монитора должно осуществляться через два разъема RJ-45. Усилитель должен иметь два стандартных пространства в стойке или 88,4 мм, а его размеры должны составлять 482 (Ш) x 88,4 (В) x 404,2 (Г) мм. Отделка передней панели должна быть из черного анодированного алюминия, а отделка корпуса - из листовой стали. Вес должен быть 9 кг.Модель усилителя – TOA DA-550F.