Product program / Loudspeaker / Horn

DH-110

Langtrichterhorn (nicht gefaltet!) für definierte Abstrahlung, speziell ausgelegt zur Überbrückung großer Distanzen, mit Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung, inkl. allem Befestigungsmaterial, geeignet für einen optionalen 30W oder 50W Druckkammertreiber
  Übertragungsbereich *: 180 - 6000 Hz *
Nennschalldruck 1W, 1m *: 110 dB
Abstrahlwinkel (hor., vert.) *: 55° (1 kHz), 40° (2 kHz, 4 kHz)
Maße Horn (Ø x L): 518 x 968 mm
Y-: mit passenden Druckkammertreibern  Fabrikat: TOA
Typ: DH-110