Product program / Mixer / Processor Unit

DP-K1     CE301

Modularer digitaler Signalprozessor mit Anti-Resonanzfunktion für bis zu 8 Audioeingänge und 8 Audioausgänge. Durch die Anti-Resonanzfunktion wird je nach akustischer Umgebung ein deutlich klarerer Klang erreicht und erhöht damit die Verständlichkeit. Automatische Einmessung des Raums an bis zu 8 Messorten mit Analyse der kritischen Raumresonanzen. Bis zu 8 Räume können individuell eingemessen werden. Jeder Signalpfad verfügt über 18 Filter, von denen 12 frei aus den folgenden Typen konfigurierbar und parametrierbar sind: parametrischer Equalizer, Hoch-, Tief- und Allpassfilter, Notchfilter, Shelv-Filter für Tiefen und Höhen, CD-Horn-Entzerrung. Weitere DSP-Funktionen je Signalpfad: Mischmatrix, 2 Pegelsteller, Gain, Phasenumkehr, 2 Rauschsperren, Delay bis 682 ms, 2 Kompressoren, 2-, 3-, 4-Wege Frequenzweiche mit Laufzeitentzerrung (Alignment). 8 Konfigurationen im Gerät netzunabhängig speicherbar und am Gerät oder über Fernbedienung abrufbar. Variable Zugriffssperre mit Kennwort programmierbar für die Software. Signalanzeige für alle Ein- und Ausgänge mit LED-Anzeige. 6 Steckplätze für verschiedene analoge und digitale Ein- und Ausgangsmodule, ein Steckplatz für Fernbedienungsmodule zur Konfigurationswahl und Lautstärkeeinstellung. Passende optionale Module für analoge Mikrofon- und Hochpegeleingänge, sowie die digitalen Formate AES/EBU (24-bit) und SPDIF. Inklusive Steuersoftware für PC/Notebook auf Windows<sup>®</sup>-Oberfläche. Erstellen der Konfiguration Online in Echtzeit und Offline über Ethernet-Schnittstelle. Einfaches Firmware-Update. 
  <sup>®</sup>: eingetragenes Markenweichen der Microsoft Corporation
  AD-/DA-Wandler: 20/24 Bit (v. Modul abh.)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,05%
Dynamikbereich: 100 dB (IHF-A)
Übersprechen (analog): &lt;-80 dB
Eingänge:&nbsp; 2 - 8
Ausgänge:&nbsp; 4 o. 8
Steuerschnittstelle: Ethernet RJ45 (10 BASE-T/100 BASE-TX, autom. Anp.)
Spannungsversorgung: 100 - 240V~, 50 - 60 Hz
Maße (B x H x T): 482x 132x 320 mm (19“, 3HE)    Fabrikat: TOA
Typ: DP-K1