Product program / Mixer / Processor Unit

DP-K1     CE301

Procesador de señales digital modular con función anti-respuesta para hasta 8 entradas y 8 salidas de audio. A través de la función de retroalimentación se consigue, dependiendo del entorno acústico, un sonido mucho más claro y por lo tanto aumenta la inteligibilidad. Medición automática de la sala hasta 8 puntos de medición con análisis de las resonancias críticas de la sala. Hasta 8 zonas ajustables individualmente.
Cada trayecto de señal tiene 18 filtros, de los cuales 12 son libremente configurables y programables a partir de los siguientes tipos: ecualizador paramétrico, filtro de paso alto, bajo y todos los filtros de paso, filtros de hendidura, filtros limitadores para graves y agudos, ecualización de bocina CD.
Otras funciones de DSP por ruta de señal: matriz de mezcla, 2 controles de nivel, ganancia, inversión de fase, 2 silenciadores, retardo hasta 682 ms, 2 compresores, 2, 3, 4 vías de crossover con corrección de tiempo de ejecución (alineación).
8 preselecciones de configuración almacenables en el dispositivo y accesibles en la unidad o por control remoto. Bloqueo de acceso variable con protección por contraseña programable para el software.
Todas las entradas y salidas con indicador luminoso de señal. 
6 ranuras para varios módulos de entrada y salida analógicos y digitales, un zócalo para la selección de la configuración de los módulos de control remoto y el ajuste del volumen. Módulos opcionales correspondientes para entradas analógicas de nivel de micrófono y de línea, así como para los formatos digitales (24 bits) AES/EBU y SPDIF.
Incluye software de control para PC/laptop con interfaz Windows®. Creación de la configuración en línea y fuera de línea a través de la interfaz Ethernet en tiempo real. Fácil actualización del firmware. 

®: marcas registradas por Microsoft Corporation