Product program / Mixer / Processor Unit

DP-K1     CE301

Processeur DSP modulaire avec fonction anti-réponse pour 8 entrées audio et 8 sorties. Selon l’environnement acoustique, la fonction anti-Larsen permet de disposer d’un son beaucoup plus clair et d’une meilleure intelligibilité. Mesure automatique de la salle : jusqu’à 8 points de mesure avec analyse des résonances critiques dans la salle. Possibilité d’ajuster 8 zones individuellement.
Chaque chemin de signal comprend 18 filtres, dont 12 sont librement configurables et programmables parmi les types suivants : égaliseur paramétrique, filtres passe-haut/passe-bas/passe-tout, Notch, filtres coupe-bande pour graves et aigus, égaliseur de pavillon.
Autres fonctions DSP par chemin de signal : matrice de mélange, 2 commandes de niveau, gain, inversion de phase, 2 squelch, delay jusqu’à 682 ms, 2 compresseurs, crossover 2, 3 et 4 voies avec correction de la durée de fonctionnement (alignement).
Possibilité d’enregistrer 8 préréglages qui seront accessibles sur l’unité ou via une télécommande. Verrouillage d’accès variable avec protection par mot de passe programmable pour le logiciel.
Toutes les entrées et sorties disposent d’un témoin signal LED. 
6 emplacements pour différents modules analogiques et numériques d’entrée et de sortie, une prise pour la sélection de la configuration et le réglage du volume de modules de télécommande. Sont disponibles en option des modules adaptés à la gamme pour entrées microphone analogique et niveau de ligne, ainsi que pour les formats numériques (24 bits) AES/EBU et SPDIF.
Logiciel de contrôle pour PC/portable avec interface Windows® inclus. Configuration en ligne et hors ligne via interface Ethernet en temps réel. Mise à jour simple du firmware. 
® : marques déposées par Microsoft Corporation