Product program / Mixer / Processor Unit

DP-K1     CE301

Urządzenie będzie cyfrowym procesorem dźwięku o modułowej budowie pozwalającej na implementację 8 wejść i 8 wyjść sterowania. Urządzenie wyposażone będzie w DSP realizujące funkcję eliminacji wpływu częstotliwości rezonujących pomieszczenia i tym samym eliminację zjawiska powstawania sprzężeń akustycznych. Algorytm realizowany będzie w sposób automatyczny, na postawie pomiarów zrealizowanych przy użyciu podłączonego do procesora mikrofonu. Urządzenie obsługiwać będzie mogło do 8 stref. 
 Każda ścieżka audio wyposażona będzie w 18 filtrów, z czego 12 w pełni programowalnych spośród: parametrycznego EQ, filtrów dolno-, górno-, wszech- i pasmowoprzepustowych. 
 Dodatkowo urządzenie zapewni takie możliwości przetwarzania dźwięku jak: matryca audio, regulacja poziomu, opóźnienie do 682ms, kompresor audio, crossover 2-, 3- i 4-drożny. 
 W pamięci nastaw procesora będzie można zapisać do 8 tzw. scen (grup nastaw). Urządzenie będzie mogło być sterowane zdalnie przy pomocy oprogramowania. 
 Wszystkie wejścia i wyjścia audio wyposażone będą w diodowe sygnalizatory. 
 6 slotów na moduły umożliwi wyposażoenie procesora w wejścia audio, wyjścia audio (również cyfrowe w formatach AES/EBU i SPDIF) oraz sterowania (GPIO). 
 Dedykowane oprogramowanie będzie umożliwiało sterowania procesorem w czasie rzeczywistymm