Product program / Mixer / Processor Unit

DP-L2     CE301

Volldigitaler Umgebungsgeräusch-gesteuerter Lautstärke­regler zur automatischen Anpassung der Lautstärke eines Nutzsignals an den Umgebungsgeräuschpegel (ANC) mit integrierter automatischer Lautstärke-Nachregelung für gleich bleibende Lautstärke von Musikübertragungen (ALC). Die Intelligente Regelung verhindert die Beeinflussung der Regelung der Lautstärke durch das Nutzsignal, so dass die Aufstellung des Mikrofons zur Aufnahme des Umgebungsgeräusches völlig unkritisch ist; es besteht keine Gefahr des „Aufschaukelns“ des Nutzsignals, auch wenn es lauter als das Umgebungs­geräusch ist. Phantomspeisung für Sensor-Mikrofon zuschaltbar. Einstellung des Verhältnisses zwischen Änderung der Umgebungslautstärke und Änderung der Lautstärke des Nutzsignals, Regelbereich der Lautstärke und maximale Lautstärke. Auswertung des Umgebungsgeräusches wahlweise ohne Gewichtung oder mit A-Gewichtung sowie 3 einstellbaren Frequenzbändern. Abhörmöglichkeit für den Sensoreingang. Sperrung der Bedienelemente möglich zur Vermeidung von unbeabsichtigter Verstellung der Parameter. Zweikanalige Ausführung, die entweder in stereo oder mischend betrieben werden kann. Überbrückung der Eingänge zu den Ausgängen bei Netzausfall. Anzeige von Eingangs- und Ausgangspegel für jeden Kanal, sowie der Lautstärke-Nachregelung des ALC und der Umgebungsgeräusch-gesteuerten Lautstärkereglers.
Spannungsversorgung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz
ZD/DA-Wandler: 24 Bit
Klirrfaktor:&nbsp; &lt; 0.006%
Eingänge Nutzsignal: 2, symmetrisch
Empfindlichkeit Nutzsignal: +4/–8/–20 dBu
Empfindlichkeit Sensor: -48/+4 dBu
Ausgänge:&nbsp; 3, +4 dBu an 600 Ohm
Regelbereich ANC: 18 dB
Integrationszeit:&nbsp;&nbsp; 10 s, 20 s, 30 s, 1 Min., 5 Min.
Verhältnis Lautstärkeanpass.: 6:3, 5:3, 4:3, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6
Ausgangspegelbegrenzung: -12 bis +24 dBu    Fabrikat: TOA
Typ: DP-L2