Product program / Mixer / Processor Unit

DP-L2     CE301

Control de volumen totalmente digital controlado por el ruido ambiental para ajustar automáticamente el volumen de una señal al ruido ambiental (ANC), con ajuste de volumen automático integrado para transferencias de volumen constante de música (ALC). El control inteligente evita la influencia del volumen por la señal deseada, de modo que la colocación del micrófono para la grabación del ruido ambiental es completamente acrítica; no hay riesgo de una "oscilación acumulada" de la señal, incluso si es más fuerte que el ruido ambiental. 
Se puede activar la fuente de alimentación fantasma para el micrófono del sensor.
Ajuste de la relación entre el cambio de ruido ambiental y el cambio del volumen del rango de señal del volumen y el volumen máximo. Evaluación del ruido ambiente sin peso o peso A con 3 bandas de frecuencia ajustables. Capacidad de escucha de la entrada del sensor. Desactivar los controles para evitar ajustes accidentales de los parámetros posibles.
Versión de dos canales, que puede funcionar tanto en estéreo como en mezcla. Conexión de las entradas a las salidas durante un corte de corriente.
Visualización de los niveles de entrada y salida de cada canal, así como el ajuste de volumen del ALC y el control de volumen controlado por el ruido ambiental.