Product program / Mixer / Processor Unit

DP-L2     CE301

Commande du volume entièrement numérique ajustant automatiquement le volume d’un signal en fonction du bruit ambiant (ANC, Active Noise Control), avec ajustement automatique intégré assurant un volume de transfert constant lors de la diffusion de musique (ALC). Le système de commande intelligent permet d’éviter que le signal souhaité ait une influence sur le volume, de sorte que l’emplacement du microphone pour l’enregistrement du bruit ambiant ne soit pas du tout problématique ; aucun risque d’« oscillation cumulée » du signal, même si ce dernier est plus fort que le bruit ambiant. 
Possibilité d’activer l’alimentation fantôme du microphone capteur.
Ajustement du rapport entre le changement de volume du bruit ambiant et le changement de volume du signal, et entre la plage de réglage du volume et le volume maximum. Évaluation du bruit ambiant sans pondération ou pondéré (A) avec 3 bandes de fréquence ajustables. Monitoring possible pour l’entrée capteur. Désactivation possible des commandes pour éviter tout ajustement accidentel des paramètres.
Version 2 canaux pouvant fonctionner en stéréo ou en mixage. Connexion des entrées aux sorties durant une panne de courant.
Affichage des niveaux d’entrée et de sortie pour chaque canal, ainsi que du réglage de volume de l’ALC et de la commande du volume réglable selon le bruit ambiant.