Product program / Mixer / Processor Unit

DP-L2     CE301

Urządzenie będzie w pełni cyfrowym procesorem umożliwiającym automatyczną regulację poziomu dźwięku w torze w oparciu o pomiar poziomu referencyjnego tła akustycznego (ALC) i algorytm (ANC). Urządzenie będzie wykorzystywało pierwotny sygnał audio jako dodatkowy sygnał referencyjny, dzięki czemu będzie mniej wrażliwe na poprawne rozmieszczenie mikrofonów pomiarowych oraz pozwoli uniknąć zjawiska kulumacji wzmocnienia w torze. 
 Urządzenie będzie miało możliwość podania zasilnia Phantom. 
 Urządzenie będzie analizowało zmianę poziomu tła akustycznego w 3 regulowanych pasmach (A-ważone), z możliwością podsłuchania. Procesor będzie mógł zostać zablokowany aby uniemożliwić przykładową ingerencję w nastawy 
 Procesor w wersji dwukanałowej będzie mógł być wykorzystany w trybie 2x mono lub 1x stereo. 
 W panelu przednim procesora będą zainstalowane wskaźniki poziomu sygnału oraz korekcji.