Product program / Mixer / Processor Unit

DP-L2     CE301

Полностью цифровое регулирование громкости, контролируемое окружающим шумом, для автоматической подстройки громкости сигнала к окружающему шуму (ANC) со встроенной автоматической регулировкой громкости для постоянного объема музыкальных передач (ALC). Интеллектуальное управление предотвращает влияние громкости на желаемый сигнал, так что размещение микрофона для записи окружающего шума абсолютно некритично. Нет ни какого риска «застроенного колебания» сигнала, даже если он громче окружающего шума. 
Можно активировать фантомное питание для сенсорного микрофона.
Регулировка взаимосвязи между изменением окружающего шума и изменением объема диапазона сигнала громкости и максимальной громкости. Оценка окружающего шума без веса или веса А с тремя регулируемыми полосами частот. Возможность прослушивания сенсорного входа. Отключите элементы управления, чтобы избежать случайной настройки параметров.
Двухканальная версия, которая может работать как в стерео, так и в микшировании. Мостовое включение входов на выходы во время сбоя питания.
Отображение входных и выходных уровней для каждого канала, а также регулировка громкости ALC и настройка громкости, контролируемая окружающим шумом.