Product program / Mixer / Processor Unit

DP-SP3    CE

Digitaler Audio-Signalprozessor mit zwei analogen symmetrischen Eingängen und 6 analogen symmetrischen Ausgängen. Eingangsseitig im analogen Pfad Abschwächer (-16 dB) schaltbar. Eingangsseitig 10 Filter, ausgangsseitig 12 Filter, Filtertyp jedes Filters einzeln wählbar:
- parametrischer Equalizer
- Hochpassfilter 6/12 dB/Oktave
- Tiefpassfilter 6/12 dB/Oktave
- Allpassfilter
- Notchfilter
- Höhen
- Bass
- CD-Horn Equalizer  Ausgangsseitig 2-, 3- und 4-Wege Frequenzweiche mit 6/12/18/24 dB/Oktave wählbar, Phasenumkehrschalter, Kompressor und Verzögerung. Jeder Ausgang kann durch frontseitigen Mute-Schalter stummgeschaltet werden. Verteilung der zwei Eingangsignale beliebig auf die Ausgänge über 2x6-Matrix, Pegel in jedem Kreuzungspunkt einzeln einstellbar. Über Ethernet Netzwerk vom PC programmierbar und Presetauswahl ansteuerbar durch Mischkonsole M-864D. 4 Presets direkt über Kontakte wählbar, 16 Presets durch binär kodierten Schalter. Separate Aussteuerungsanzeige für jeden Ein- und Ausgang, Anzeige der ersten 4 Presets. Digital gesteuerte analoge Lautstärkesteller der Ausgänge zur Minimierung des Quantisierungsrauschens. Bibliothek mit Filtereinstellungen vieler TOA Lautsprecher.
Eingänge:&nbsp; 2, +4 dBu (max.: +24 dBu)
Ausgänge:&nbsp; 6, +4 dBm (max. +24 dBm)
Auflösung, Abtastfrequenz: 24 bit, 96 kHz
Dynamikumfang: ≥110 dB
Übersprechen: ≤ -80 dB
Audioanschlüsse:&nbsp; 3-pol. Abnehmbare Schraubklemmleiste
Presets:&nbsp; 16
Einstellbereiche Filter: 20 - 20.000 Hz (wenn nicht anders angegeben)
Parametrischer Equalizer: Gain: ±15 dB, Q: 0,267-69,24
Hoch-/Tiefpassfilter: 6/12 dB/Okt.
Notchfilter:&nbsp; Q: 8,651 – 69,249
Höhen:&nbsp; 5 - 20 kHz, ±15 dB
Bass:&nbsp; 20 - 500 Hz, ±15 dB
CD-Horn Equalizer: 20 kHz, 0 - 18 dB
Frequenzweiche: 2-, 3-, 4-Wege, +12/-15 dB, 6/12/18/24 dB/Okt., Laufzeitkorrektur: 0-170 ms
Kompressor:&nbsp; Threshold: -20 bis +20 dB
Kompr.verh.: 1:1 – ∞:1&nbsp; 
Ansprechzeit: 0,2 ms - 5 s, 
Abfallzeit.: 10 ms - 5 s
Verzögerung: 0 - 682,656 ms (10 µs Stufen)
Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 289 mm (19“, 1HE)
Gewicht:&nbsp; 3,1 kg
Ausführung Frontblende: Aluminium schwarz, gebürstetFabrikat: TOA
Typ: DP-SP3