Product program / Mixer / Processor Unit

DP-SP3    CE

<div>El dispositivo de audio digital debe estar disponible en configuraciones de hardware de 2 entradas por 6 salidas con capacidad para controlar 3 amplificadores de audio separados individualmente. Todas las entradas y salidas son señales analógicas balanceadas accesibles a través de conectores de regleta de terminales extraíbles con convertidores analógicos a digitales y digitales a analógicos de 24 bits que funcionan a una frecuencia de muestreo de 96 kHz. El dispositivo debe tener una respuesta de frecuencia de 20 Hz - 20 kHz, -/+1 dB.</div><div>Las funciones de procesamiento de señales digitales (DSP) deben ofrecer: ecualizador paramétrico, filtros de paso alto y paso bajo, ecualización de bocina, crossover con opciones de 2, 3 y 4 vías, compresión y retardo de 0 - 682.656ms, y matriz de 2 x 6.</div><div>El procesador digital deberá tener 16 memorias de configuraciones prefijadas que pueden ser recuperadas mediante una función remota. El acceso a la función de control remoto se realiza a través de 4 terminales de entrada de contacto para la recuperación de la memoria, el control del volumen de salida y el silenciamiento de la salida. La conmutación de los parámetros preestablecidos de los parámetros del DSP y la selección de la matriz estarán disponibles a través de un navegador web a través de Ethernet.</div><div>Deberá ser posible atenuar el volumen de salida mediante un dispositivo analógico externo. El procesador digital debe incluir software de control para la operación y configuración de la PC, acceso a 16 memorias de preajuste, biblioteca integrada de altavoces de los fabricantes.</div><div>La red debe estar disponible utilizando una conexión RJ45 a través de un hub de conmutación&nbsp;</div><div>Red I/F: 1 canal de auto-negociación 10BASE-T/100BASE-TX utilizando el protocolo de red TCP/IP. El cable de conexión debe estar blindado Cat. Cable de 5 o más pares trenzados para LAN. Longitud máxima del cable: 100 m (109,36 yd.) entre el procesador de señales digitales y el concentrador de conmutación.</div><div>Utilizará sólo un espacio de soporte de componentes EIA y sus dimensiones serán de 482 (ancho) × 44 (alto) × 289 (profundidad) mm (18,98" × 1,73" × 11,38") El peso será de 3,1 kg (6,83 lbs.) y estará acabado en panel frontal de aluminio negro con carcasa de chapa de acero tratada en la superficie.</div>