Product program / Mixer / Processor Unit

DP-SP3    CE

L’appareil audio numérique sera disponible dans des configurations matérielles de 2 entrées pour 6 sorties, avec la possibilité de faire fonctionner individuellement 3 amplificateurs audio séparés. Toutes les entrées et sorties acceptent des signaux analogiques symétriques via des borniers amovibles avec des convertisseurs 24 bits analogique vers numérique et numérique vers analogique fonctionnant à une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz. L’appareil possèdera une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, +/-1 dB.Les fonctions de traitement du signal numérique (DSP) seront les suivantes : égaliseur paramétrique, filtres passe-haut et passe-bas, égalisation du pavillon, recouvrement avec les options 2, 3 et 4 voies, compression et retard de 0 à 682,656 ms et une matrice 2 x 6.Le processeur numérique possèdera 16 mémoires préréglées pouvant être invoquées à l’aide d’une télécommande. La fonction de la télécommande sera accessible via 4 bornes d’entrée de contact pour invoquer les mémoires, contrôler le volume de sortie et activer le mode silencieux. La modification des profils de paramètres DSP prédéfinis et la sélection de la matrice seront disponibles via un navigateur Web connecté par Ethernet.L’atténuation du volume de sortie par le biais d’un appareil analogique externe sera possible. Le processeur numérique intègrera un logiciel de contrôle permettant de configurer les paramètres sur ordinateur et d’accéder aux 16 mémoires préréglées ainsi qu’à la bibliothèque intégrée de fabricants de haut-parleurs.Le réseau sera disponible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation.&nbsp;Réseau I/F : 1 canal de négociation automatique 10BASE-T/100BASE-TX utilisant le protocole réseau TCP/IP. Le câble de connexion doit être un câble blindé à paires torsadées de cat. 5 ou supérieure pour LAN. Longueur maximale du câble : 100 m entre le processeur de signal numérique et le concentrateur de commutation.L’unité n’occupera qu’un seul espace de rack EIA pour des dimensions de 482 (L) × 44 (H) × 289 (P) mm. Le poids sera de 3,1 kg et la finition prendra la forme d’une façade avant en aluminium noir avec un boîtier en tôle d’acier à traitement de surface.