Product program / Mixer / Processor Unit

DP-SP3    CE

Cyfrowe urządzenie audio powinno być dostępne w konfiguracjach sprzętowych składających się z 2 wejść i 6 wyjść z możliwością indywidualnego sterowania 3 oddzielnymi wzmacniaczami audio. Wszystkie wejścia i wyjścia są zbalansowanymi sygnałami analogowymi dostępnymi poprzez wyjmowane złącza listwy zaciskowej z 24-bitowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi pracującymi z częstotliwością próbkowania 96 kHz. Urządzenie posiada odpowiedź na częstotliwość 20 Hz - 20 kHz, -/+1 dB.Funkcje cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) powinny oferować: korektor parametryczny, filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe, korekcja rogów, zwrotnica z opcjami 2, 3 i 4-drogowymi, kompresja i opóźnienie 0 - 682.656ms oraz matryca 2 x 6.Cyfrowy procesor posiada 16 wstępnie ustawionych pamięci, które można przywołać za pomocą funkcji zdalnej. Dostęp do funkcji zdalnego sterowania uzyskuje się za pośrednictwem 4 zacisków wejściowych styków do przywracania pamięci, regulacji głośności na wyjściu i wyciszania wyjścia. Przełączanie zadanych wzorców parametrów DSP i wybór matrycy jest dostępne w przeglądarce internetowej poprzez Ethernet.Możliwe jest tłumienie głośności wyjściowej za pomocą zewnętrznego urządzenia analogowego. Cyfrowy procesor obejmuje oprogramowanie sterujące pracą i ustawieniami komputera, dostęp do 16 wstępnie ustawionych pamięci, wbudowanych w bibliotekę głośników producentów.Sieć powinna być dostępna przy użyciu połączenia RJ45 poprzez koncentrator przełączający.&nbsp;Network I/F: 1 kanał 10BASE-T/100BASE-TX Auto-Negotiation wykorzystujący protokół sieciowy TCP/IP. Kabel połączeniowy powinien być ekranowany Nr kat. 5 lub więcej skręconych przewodów dla sieci LAN. Maksymalna długość kabla: 100 m (109,36 lat) pomiędzy procesorem sygnału cyfrowego a koncentratorem przełączającym.Wykorzystuje on tylko jedną przestrzeń w szafie typu Rack na elementy EIA, a jego wymiary wynoszą 482 (szer.) × 44 (wys.) × 289 (gł.) mm. Masa: 3,1 kg, przedni panel wykończony czarnym aluminium oraz obudowa z powlekanej blachy stalowej.