Product program / Mixer / Processor Unit

DP-SP3    CE

Цифровое аудиоустройство должно быть доступно в аппаратной конфигурации из 2 входов на 6 выходов с возможностью управления тремя отдельными аудиоусилителями. Все входы и выходы представляют собой сбалансированные аналоговые сигналы, доступные через съемные клеммные полосные разъемы с 24-разрядными аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями, работающими с частотой дискретизации 96 кГц. Устройство должно иметь частотную характеристику 20 Гц - 20 кГц, -/+ 1 дБ.Цифровая обработка сигнала (ЦОС) должна обеспечивать следующие функции: параметрический эквалайзер, фильтры высоких и низких частот, рупорное выравнивание, разделитель на 2, 3 или 4 канала, сжатие и задержка 0 - 682,656 мс, матрица 2 x 6.Цифровой процессор должен иметь 16 предустановленных ячеек памяти, к которым можно получить доступ через удаленную функцию. Доступ к функции дистанционного управления осуществляется через 4 контактные входные клеммы для обращения к памяти, регулировки выходной громкости и отключения звука на выходе. Переключение между заданными параметрами цифрового процессора обработки сигнала и выбором матрицы осуществляется в веб-браузере через Ethernet.Должна быть предусмотрена возможность ослабления выходной громкости с помощью внешнего аналогового устройства. Цифровой процессор должен включать программное обеспечение управления для работы и настройки ПК, доступа к 16 предустановленным ячейкам памяти, встроенной библиотеке громкоговорителей производителя.Сеть должна быть доступна при использовании соединения RJ45 через концентратор-коммутатор.&nbsp;Интерфейс сети: 1 канал автосогласования 10BASE-T/100BASE-TX с использованием сетевого протокола TCP/IP. Соединительный кабель должен быть экранирован Cat. 5 или более витых пар кабелей для локальной сети (LAN). Максимальная длина кабеля: 100 м (109,36 ярдов) между цифровым процессором обработки сигнала и концентратором-коммутатором.Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 482 (Ш) × 44 (В) × 289 (Г) мм (18,98 × 1,73 × 11,38 дюймов). Вес должен составлять 3,1 кг (6,83 фунта), передняя панель должна быть покрыта алюминием черного цвета, а корпус должен быть выполнен из обработанной снаружи стальной пластины.