Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-410

Das leichte Miniatur-Lavalier-Mikrofon kann an ein Hemd oder eine Jacke geclipst werden und verfügt über ein Elektret-Kondensatormikrofonelement mit Hypernierencharakteristik, das eine präzise Aufnahme und Unterdrückung von Nebengeräuschen ermöglicht. Das Mikrofon muss so konstruiert sein, dass es die bestmögliche Leistung erbringt, wenn es an der Brust befestigt ist. Die Mikrofonkapsel muss sich um 360° drehen lassen, um den bestmöglichen Aufnahmewinkel zu ermöglichen, wenn sie am Revers getragen wird. Der Frequenzgang soll 100 Hz bis 15 kHz betragen. Die Nennimpedanz soll 120 Ohm, symmetrisch, und die Nennempfindlichkeit -47 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa) betragen. Das Mikrofon muss von jeder Phantomspeisung mit 9 - 52 Volt versorgt werden. Der Ausgangsstecker ist ein symmetrischer Klinkenstecker und die Kabellänge beträgt 5,0 m (16,4 ft.). Die Betriebstemperatur soll 0&deg; C bis +40&deg; C (32&deg; F bis 104&deg; F) betragen. Die Oberfläche des Gehäuses besteht aus einer Kupferlegierung mit schwarzer, seidenmatter Lackierung. Die Abmessungen betragen ø8,9 x 28,6 mm (ohne Kabel) und das Gewicht 100 g (0,22 lbs.). Als Zubehör sind eine Windschutzscheibe und ein Cliphalter vorgesehen. Mit klarer und präziser Sprachwiedergabe soll das Mikrofon für Anwendungen wie Vorlesungen und Gottesdienste geeignet sein.
Das Lavaliermikrofon soll das TOA-Modell EM-410 sein.