Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-410

El ligero micrófono de solapa en miniatura deberá poder engancharse a una camisa o a una chaqueta, y deberá tener un elemento de micrófono de condensador de electreto hiper-cardioide, para una captación altamente enfocada y un rechazo del sonido fuera del eje. El micrófono deberá estar diseñado para obtener el mejor rendimiento cuando esté sujeto al pecho. La cápsula del micrófono debe girar 360º para permitir el mejor ángulo de captación posible cuando se lleva en la solapa. La respuesta en frecuencia será de 100 Hz a 15 kHz. La impedancia nominal será de 120 ohmios, equilibrada y la sensibilidad nominal será de -47 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa). El micrófono debe ser alimentado por cualquier fuente de alimentación fantasma que suministre de 9 a 52 voltios. El conector de salida debe ser un enchufe de teléfono balanceado y la longitud del cable debe ser de 5,0 m (16,4 pies). La temperatura de funcionamiento será de 0&deg; C a +40&deg; C (32&deg; F a 104&deg; F). El acabado de la carrocería será de aleación de cobre, con pintura negra semi-brillante. Las dimensiones deben ser de ø8,9 x 28,6 mm (ø0,35" x 1,13") (sin incluir el cable), y el peso debe ser de 100 g (0,22 lbs.). Se proveerá un parabrisas y un soporte de clip como accesorios. Con una reproducción de voz clara y precisa, el micrófono debe ser adecuado para aplicaciones tales como conferencias y servicios religiosos.
El micrófono de solapa será el TOA modelo EM-410.