Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-410

Léger, le microphone cravate miniature pourra être accroché à la chemise ou à la veste et sera doté d’un microphone à électret hypercardioïde, pour une prise de son très ciblée et la suppression de tout son sortant de l’axe. Le microphone sera conçu pour des performances optimales lorsque placé au niveau de la poitrine. La capsule pivote sur 360°, permettant une captation optimale des sons même lorsque le micro est porté sur le revers d’une veste. La réponse en fréquence sera de 100 Hz à 15 kHz. L’impédance nominale sera de 120 ohms, symétrique, et la sensibilité nominale sera de –47 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa). Le microphone pourra être alimenté par toute source d’alimentation fantôme 9 – 52 volts. Le connecteur de sortie sera un jack symétrique et la longueur du câble sera de 5,0 m (16,4 ft). La température de fonctionnement sera comprise entre 0 °C et +40° C (32 °F et 104 °F). La finition du corps sera en alliage de cuivre, avec peinture noire semi-brillante. Les dimensions seront de ø8,9 x 28,6 mm (ø0,35 x 1,13) (sans le cordon), et le poids sera de 100 g (0,22 lbs.). Une bonnette anti-vent et une pince micro seront fournies comme accessoires. De par sa restitution claire et précise des voix, le microphone est adapté à des applications telles que des conférences et services religieux.
Le microphone cravate sera de type EM-410 de chez TOA.