Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-410

Lekki, miniaturowy mikrofon krawatowy można przypiąć do koszuli lub marynarki. Posiada on elektretową pojemnościową wkładkę mikrofonu o charakterystyce hiperkardioidalnej, która pozwala na precyzyjne zbieranie dźwięków i tłumienie dźwięków bocznych. Sposób zaprojektowania mikrofonu sprawia, że najlepiej działa on po umieszczeniu na klatce piersiowej. Kapsuła obracająca się w zakresie 360&deg; zapewnia najlepszy możliwy kąt zbierania dźwięków po przypięciu do klapy marynarki. Pasmo przenoszenia wynosi od 100 Hz do 15 kHz. Impedancja znamionowa to 120 ohm, zbalansowane, a czułość znamionowa wynosi –47 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa). Mikrofon powinien być zasilany z dowolnego źródła zasilania fantomowego, dostarczającego 9-52 V. Złącze wyjściowe to symetryczne złącze słuchawkowe, a długość kabla wynosi 5,0 m. Zakres temperatury roboczej: 0&deg;C – +40&deg;C. Mikrofon posiada wykończenie ze stopu miedzi, pokrytego czarną półpołyskującą farbą. Jego wymiary to ø8,9 x 28,6 mm (bez przewodu), a masa – 100 g. Osłona mikrofonu i uchwyt na klips dostępne są jako akcesoria. Dzięki wyraźnemu i precyzyjnemu przekazywaniu głosu mikrofon nadaje się do użytkowania podczas wykładów i nabożeństw.
Model mikrofonu krawatowego TOA ma numer EM-410.