Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-410

Легкий миниатюрный петличный микрофон должен быть закреплен на рубашке или жакете, а также иметь гиперкардиоидный, электретный элемент конденсаторного микрофона для высоко сфокусированной записи и отхода от внеосевого звука. Микрофон должен давать лучшую производительность, когда он прикреплен к груди. Капсула микрофона должна вращаться на 360°, чтобы обеспечить наилучший угол записи, когда она закреплена на лацкане. Частотная характеристика должна составлять от 100 Гц до 15 кГц. Номинальный импеданс должен составлять 120 Ом, сбалансированный, а номинальная чувствительность должна составлять –47 дБ (при 1 кГц 0 дБ = 1 В/Па). Микрофон должен питаться от любого фантомного источника питания 9–52 вольт. Выходной разъем должен быть сбалансированным телефонным разъемом, а длина кабеля должна составлять 5 м (16,4 фута). Рабочая температура должна составлять от 0 °C до +40 °C (от 32 °F до 104 °F). Внешне корпус должен быть покрыт медным сплавом с черной полуглянцевой краской. Размеры должны составлять ø 8,9 x 28,6 мм (ø 0,35 x 1,13 дюймов) (без шнура), а вес должен составлять 100 г (0,22 фунта). В качестве аксессуаров должны быть предусмотрены ветрозащитный экран и зажим. Благодаря чистому и точному воспроизведению голоса микрофон подходит для использования во время лекций и религиозных процедур.
Модель петличного микрофона - TOA EM-410.