Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-600

Das Grenzflächenmikrofon für die Unterputzmontage muss für Schallaufnahmeanwendungen ausgelegt sein, einen Durchmesser von 28 mm (1,1) haben und über ein Elektret-Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik verfügen. Sie muss unauffällig in eine Decke, Wand oder einen Schreibtisch eingebaut werden können. 
Frequenzgang soll 30 Hz bis 20k Hz betragen. Die Nennimpedanz beträgt 120 Ohm, symmetrisch und die Nennempfindlichkeit -36 dB (1k Hz 0 dB=1 V/Pa). Ein 50 Hz-Tiefpassfilter soll störende Störgeräusche reduzieren. Das Mikrofon muss von jeder Phantomspeisung mit 9 - 52 Volt versorgt werden. Der Ausgangsstecker muss XLR-3-12-Äquivalent sein. Die Betriebstemperatur soll 0&deg; C bis +40&deg; C (32&deg; F bis 104&deg; F) betragen. Die Oberfläche des Gehäuses besteht aus Stahl, die des Kopfes aus verzinktem Stahldraht, beide mit weißer Seidenglanzlackierung. Die Abmessungen betragen ø28 x 68 mm (ø1.1 x 2.68) und das Gewicht 85 g (0.19 lbs.). Als Zubehör sind zwei Gummi-Isolationsringe und eine M20-Mutter vorzusehen. Das Mikrofon soll einen klaren und hochwertigen Klang liefern und sich gut für Konferenzaufnahmen und Sicherheitsüberwachungsanwendungen eignen.
Das Unterputz-Grenzflächenmikrofon soll das TOA-Modell EM-600 sein.