Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-600

El micrófono de superficie empotrado deberá estar diseñado para aplicaciones de captación de sonido, tener un diámetro de 28 mm (1,1") y un elemento de micrófono de condensador de electreto omnidireccional. Deberá poder montarse discretamente en el techo, la pared o el escritorio. 
La respuesta en frecuencia será de 30 Hz a 20 kHz. La impedancia nominal será de 120 ohmios, equilibrada y la sensibilidad nominal será de -36 dB (1k Hz 0 dB=1 V/Pa). Un filtro de atenuación de bajos de 50 Hz reducirá el ruido intrusivo. El micrófono debe ser alimentado por cualquier fuente de alimentación fantasma que suministre de 9 a 52 voltios. El conector de salida debe ser equivalente a XLR-3-12. La temperatura de funcionamiento será de 0&deg; C a +40&deg; C (32&deg; F a 104&deg; F). El acabado de la carrocería será de acero y el de la cabeza de alambre de acero galvanizado, ambos con pintura blanca semibrillante. Las dimensiones deben ser ø28 x 68 mm (ø1,1" x 2.68"), y el peso debe ser 85 g (0,19 lbs.). Se suministrarán como accesorios dos anillos de aislamiento de goma y una tuerca M20. El micrófono deberá proporcionar un sonido claro y de alta calidad y ser adecuado para aplicaciones de grabación de conferencias y vigilancia de la seguridad.
El micrófono de superficie empotrado será el modelo TOA EM-600.