Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-600

Микрофон граничного слоя для скрытого монтажа должен быть рассчитан на звукозаписывающие устройства диаметром 28 мм (1,1 дюйма) и иметь всенаправленный электретный конденсаторный микрофонный элемент. Его необходимо скрытно смонтировать в потолок, стену или стол. 
Частотная характеристика должна составлять от 30 Гц до 20 000 кГц. Номинальный импеданс должен составлять 120 Ом, сбалансированное, а номинальная чувствительность должна составлять –36 дБ (при 1 кГц 0 дБ = 1 В/Па). Фильтр верхних частот 50 Гц должен уменьшать внешний шум. Микрофон должен питаться от любого фантомного источника питания 9–52 вольт. Выходной разъем должен быть эквивалентом XLR-3-12. Рабочая температура должна составлять от 0 °C до +40 °C (от 32 °F до 104 °F). Покрытие корпуса должно быть стальным, а покрытие головки — оцинкованной стальной проволокой, и то и другое должно быть покрашено белой полуглянцевой краской. Размеры должны быть ø 28 x 68 мм (ø 1,1 x 2,68 дюймов), а вес должен составлять 85 г (0,19 фунта). В качестве дополнения должны быть предусмотрены два резиновых изоляционных кольца и гайка M20. Микрофон должен обеспечивать четкий и высококачественный звук, а также хорошо подходить для записи конференций и мониторинга безопасности.
Модель микрофона граничного слоя для скрытого монтажа - TOA EM-600.